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Nr sprawy: ZP-M-381-2/18                                                                                                                Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia składa z następujących elementów:
a) Zaprojektowanie i wdrożenie w pięciu placówkach SPMZOZ w Słupsku pod kątem umiejscowienia punktów dostępowych w celu pokrycia w całości w poszczególne lokalizacje siecią WiFi i dokonanie niezbędnych pomiarów na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
b) Dostawie i montażu urządzeń sieciowych.

c) Dostawie i montażu serwerów, stacji roboczych i drukarek w warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

d) Dostawie i wdrożeniu do pięciu placówek SPMZOZ w Słupsku systemu rejestracji wraz z oprogramowaniem, monitorami i infokioskami oraz niezbędnych licencji na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

e) Dostawie i montażu urządzeń i oprogramowania do przesyłu danych obrazowych – teleradiologii wraz z modernizacją Zakładu Rentgenodiagnostyki na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia .
f) Integracji każdego z dostarczonych  systemów informatycznych z  systemem HIS mMedica funkcjonującym w SPMZOZ w Słupsku. 

2. Wymienione elementy będą tworzyły niżej wymienione zadania realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Zadanie I - Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.


b) Zadanie II - Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek.


c) Zadanie III - Dostawa i montaż urządzeń i oprogramowania do przesyłu danych obrazowych – teleradiologia.
3. W wyniku realizacji w jednostce Zamawiającego poszczególnych pozycji określonych jak na wstępie niniejszego punktu  ma powstać System Informatyczny zintegrowany z istniejącym w SPMZOZ systemem HIS mMEDICA firmy Asseco służący do ewidencji zdarzeń medycznych i administracyjnych. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom oraz niezbędnej infrastrukturze informatycznej możliwe będzie prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez personel medyczny Zamawiającego,  oraz umożliwienie korzystania z e-usług pacjentom subregionu słupskiego. Wdrożone systemy muszą zapewnić integrację funkcjonalną z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), co najmniej w zakresie opisanym w dokumentach: „Opis usług biznesowych Systemu P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców” oraz „Opis funkcjonalny  Systemu  P1  z perspektywy integracji systemów zewnętrznych” opublikowanych przez CSIOZ.


4. Jeśli Zamawiający wymaga integracji oferowanego w ramach przedmiotu zamówienia systemu lub oprogramowania z posiadamy systemem HIS mMEDICA firmy Asseco, należy uwzględnić, że: 

a. System P1 dostępny będzie dla odpowiednio zarejestrowanych w CSIOZ systemów usługodawców i systemów regionalnych wyłącznie poprzez standardowe interfejsy Web Services. Wymagane jest dwustronne uwierzytelnianie systemów nawiązujących komunikację, a także podpisywanie komunikatów certyfikatem dostarczanym bądź wskazanym przez CSIOZ. 

b. Komunikaty przesyłane do P1 oraz do platformy regionalnej powinny być podpisane elektronicznie przez system komunikujący się z Systemem P1 certyfikatem wydanym przy zakładaniu konta usługodawcy (rejestrowaniu systemu). Wymagania w zakresie rodzaju stosowanego certyfikatu 

mogą ulec zmianie w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS) oraz/lub wprowadzenia centralnych rozwiązań w zakresie uwierzytelniania użytkowników w obszarze e-zdrowia. 

c. W przypadku informacji o zdarzeniu medycznym – obowiązuje Model Informacji o Zdarzeniu Medycznym i Indeksie Dokumentacji Medycznej (dalej: EDMiZM) oraz standardowe interfejsy IHE XDS.b. 

d. W przypadku rejestru (indeksu) elektronicznej dokumentacji medycznej – obowiązuje EDMiZM oraz standardowe interfejsy IHE XDS.b. 

e. Zgoda pacjenta na udostępnienie jego dokumentacji medycznej – funkcjonalność ta jest wymagana i powinna być zgodna z modelem dokumentu zgody oraz modelami interfejsów pozwalających na wnioskowanie o zgodę, które zostaną opublikowane przez CSIOZ. 

f. Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej: EDM) – funkcjonalność ta jest wymagana i powinna być zgodna z modelem wniosku i dokumentu udostępnienia oraz modelami interfejsów, które zostaną opublikowane przez CSIOZ. 


5. Jednocześnie należy przewidzieć następujące funkcjonalności: 

a. Projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany EDM, w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględniać musi rozwiązania umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ – Polską Implementacją Krajową HL7 CDA (tzw. IG). 

b. Projekt powinien uwzględniać funkcjonalności dotyczące repozytorium EDM (z obsługą przechowywania EDM) oraz uwzględniać rozwiązania zapewniające wymianę EDM pomiędzy repozytorium wnioskodawcy a repozytorium platformy regionalnej. Platforma regionalna będzie zawierała w sobie katalog EDM, w którym znajdować się będą informacje o EDM tworzonym i przechowywanym u wnioskodawcy. 

c. Repozytorium EDM powinno realizować, co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a, w przypadku repozytoriów badań obrazowych, przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM. 

6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z następującymi wymaganiami:
	L.p.
	Zgodność przedmiotu zamówienia z następującymi wymaganiami

	1.
	Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160),

	2.
	Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1845),

	3.
	Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.),

	4.
	Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

	5.
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069)

	6.
	Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ) z późniejszymi zmianami

	7.
	Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm ) z późniejszymi zmianami

	8.
	Ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570) z późniejszymi zmianami

	9.
	Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 20 czerwca 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 192 ze zm),

	10.
	Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm),

	11.
	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

	12.
	Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),

	13.
	Projektu Pomorskie e-Zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, w zakresie integracji z realizowanymi w ramach w/w projektu systemami regionalnymi.

	14.
	Projektów (platform) P1, P2, P4 realizowanych przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), obejmujących jednostki ochrony zdrowia. W szczególności w zakresie opisanym w dokumencie „Opis usług biznesowych Systemu P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców‖ opracowanym i udostępnionym przez CSIOZ .


ZADANIE I

Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.
A) Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych

1. Przedmiotem zamówienia będzie analiza placówek zlokalizowanych w Słupsku pod adresem: ul. Tuwima 37, ul. 11 Listopada 7, ul. W. Łokietka 6, ul. Wojska Polskiego 49, ul. Bohaterów Westerplatte 1, pod kątem umiejscowienia punków dostępowych w ten sposób aby pokryć w całości poszczególne lokalizacje siecią bezprzewodową zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego .
2. Podstawami zadania jest dostawa :
a) 2 szt. urządzenia klasy UTM spełniające funkcję sterownika sieci bezprzewodowej Wi-Fi wraz z licencjami,
b) 50 szt. punktów dostępowych (access point) AC LR zarządzane z poziomu urządzenia brzegowego UTM,
c) 11 szt. switch Gigabitowy 48 port, zarządzane z poziomu urządzenia brzegowego UTM
d) 2 szt. szafa 42 U
e) 1 szt. szafa 12 U
3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien we własnym zakresie dokonać niezbędnych pomiarów, przez przeprowadzenie wizji lokalnej.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, po podpisaniu umowy do:
a) przygotowanie projektu i planu wdrożenia, który zawierał będzie: termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu niezbędnego do funkcjonowania sieci; wykonanie mapy zasięgu sieci ‐ wymagane do prawidłowego rozmieszczenia urządzeń wewnątrz budynków. Urządzenia powinny zapewnić pokrycie sygnałem na przestrzeni wszystkich 5 lokalizacji SPMZOZ. Zamawiający wskaże przed rozpoczęciem prac dokładne lokalizacje, które należy uwzględnić w projekcie. Minimalny poziom sygnału na wskazanych obszarach dla pasma 2,4 oraz 5GHz to -65dBm -67dBm oraz SNR 25dBm. Rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.

b) dostarczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń i oprogramowania
c) przygotowanie harmonogramu szkoleń w oparciu o wymogi funkcjonalne systemu WiFi
d) przeprowadzenie szkoleń - szkolenie administratorów sieci musi odbywać się w trakcie wdrożenia, przed startem produktywnym oraz podczas użytkowania systemu. Charakter szkolenia musi być ściśle związany z docelową rolą administratora w ramach obsługi systemu WiFi. Szkolenia muszą mieć charakter warsztatowy i odbywać się z wykorzystaniem skonfigurowanego podczas wdrożenia systemu. Założeniem szkoleń dla administratorów jest uzyskanie sprawności w posługiwaniu się systemem WiFi pozwalającej na samodzielną pracę. (szkolenia dla 2 osób będących administratorami).
e) Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej, składającej się min. z planu rozmieszczenia urządzeń, wykonanej mapy zasięgu, przydzielonej adresacji IP i tras połączeniowych, opisu konfiguracji urządzeń oraz polityk bezpieczeństwa, procedur serwisowych (dane kontaktowe serwisu, plan postępowania).W przypadku montowanych AP należy doprowadzić łącze kablowe do urządzenia. Nie zezwala się na stosowanie technologii MESH (lub podobnej) do łączenia ze sobą punktów dostępowych.
5. Zestawienie ilościowe oraz parametry sprzętu i oprogramowania:

1x UTM dostarczony w postaci klastra HA (2 sztuki)
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Funkcje urządzenia:

· Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster

Active-Active lub Active-Passive. W ramach postępowania system powinien zostać dostarczony w postaci klastra HA.

· Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i

programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

· Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

· System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 200 interfejsów

wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

· Możliwość stworzenia własnego regulaminu dla logujących się użytkowników WiFi z koniecznością akceptacji przed podłączeniem do sieci (Captive Portal z możliwością zatwierdzenia regulaminu/zgodny na przetwarzanie danych osobowych)
· Tworzenie spersonalizowanej strony powitalnej Captive Portal
· Zapis ruchu sieciowego użytkowników w sieci Internet w postaci dobowych zbiorów danych (oznaczonych datą) z możliwością udostępnienia jedynie organom władzy państwowej w ramach wskazania potencjalnego sprawcy ewentualnego przestępstwa informatycznego
· Wsparcie redundancji przyłącza do sieci Internet (podstawowe i zapasowe) z możliwością automatycznego przełączania w przypadku awarii jednego z nich
· Obsługa VLAN – poszczególne sieci ( personel, pacjenci ) pracujące w różnych VLAN-ach
	TAK
	

	2
	Zarządzanie AP: możliwość zarządzania co najmniej 50 punktami dostępowymi WiFi (Access Point)
	TAK
	

	3
	Tryby pracy: router z funkcją NAT lub w trybie transparentnym
	TAK
	

	4
	Złącza:

· minimum 16 portów Gigabit Ethernet RJ45 oraz 4 gniazdami SFP 1Gbps wraz z odpowiednimi wkładkami

· gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB
	TAK
	

	5
	Funkcje Firewalla: Obsługa nie mniej niż 2 milionów jednoczesnych połączeń oraz 130 tys. nowych  połączeń na sekundę
	TAK
	

	6
	Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 17 Gbps dla pakietów 512 B
	TAK
	

	7
	Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3.5 Gbps
	TAK
	

	8
	Funkcje dodatkowe: system powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze
	TAK
	

	9
	Realizowane funkcje:

· Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

· Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3,

IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

· Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN

· Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System

· Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.

· Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP

· Kontrola  pasma  oraz  ruchu  [QoS,  Traffic  shaping] – co  najmniej

określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma

· Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P,

botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów)

· Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL

· Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)
	TAK
	

	10
	W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest:

· Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site

· Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

· Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

· Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF

· Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

· Możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych)

instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a.

· Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)
	TAK
	

	11
	Ochrona IPS: powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza

sygnatur ataków powinna zawierać minimum 4500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos
	TAK
	

	12
	Funkcja Kontroli Aplikacji: powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP
	TAK
	

	13
	Baza filtra WWW: w ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW
	TAK
	

	14
	System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

· rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory
	TAK
	

	15
	Wymagane certyfikaty:

· ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

· ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

· ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN
	TAK
	

	16
	Serwisy i licencje: w ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich  wymaganych  funkcji  ochronnych,  upoważniające  do  pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 5 lat oraz obsługi 50 access pointów
	TAK
	

	17
	Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji NBD
	TAK
	


Punkty Dostępowe (Access Point) – 50 sztuk

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Tryb pracy: Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu urządzenia brzegowego UTM (dostarczanym w ramach tego zadania)
	TAK
	

	2
	Obudowa: Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku
	TAK
	

	3
	Moduł radiowy: Musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące  odpowiednio w pasmach:  5 GHz a/n/ac WAWE2 oraz  2,4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID

Przepustowość :

· Dla  radia 2,4 GHz: 300 Mbps

· Dla  radia 5 GHz: 867 Mbps

Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, voice, video

Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową

Wymagana moc nadawania min 19 dBm

Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa protokołów EAP: TLS, TTLS/MSCHAPv2, PEAP, GTC, SIM

Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN.
	TAK
	

	4
	Anteny: Minimum 4 wbudowane anteny
	TAK
	

	5
	Interfejsy: Interfejs sieciowy w standardzie 10/100/1000 Base-TX
	TAK
	

	6
	Zasilanie: Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af
	TAK
	

	7
	Zgodność z przepisami: FCC Część 15 Klasa B, CE
	TAK
	

	8
	Certyfikaty: FCC Część 15C 15.247, 15.207 (2.4GHz), EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17
	TAK
	

	9
	Gwarancja: 60 miesięcy 8x5
	TAK
	


Switch – 11 sztuk

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Parametry fizyczne:

· co najmniej 48 portów GE RJ45 oraz zainstalowane co najmniej 2 moduły SFP

· wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

· maksymalna waga urządzenia nie powinna być większa niż 6.5kg

· zasilacz wbudowany

· zapotrzebowanie na energię elektryczną przeciętne/maksymalne 40W/45W
	TAK
	

	2
	Parametry wydajnościowe: 

· przepustowość urządzenia - min. 100 Gbps

· możliwość zapamiętania co najmniej 16.000 adresów MAC

· opóźnienia w ruchu sieciowym nie mogą być większe niż 2.5 µs (mikrosekundy) dla ruchu o prędkości 1Gbps
· DRAM 512MB
· FLASH 128MB
	TAK
	

	3
	Wymagane funkcje:

· obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

· możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

· pełne wsparcie dla port-based i protocol-based VLAN, obsługa co najmniej 240 VLANów

· wsparcie dla QoS (802.1q), obsługa DiffServ, obsługa priorytetów ruchu, w tym w oparciu o DSCP/TOS

· wsparcie dla obsługi ruchu multicastowego, co najmniej w zakresie przekazywania i filtrowania takiego ruchu

· IGMP Snooping

· dostęp do urządzenia za pomocą interfejsu graficznego i tekstowego

· wbudowany klient Telnet, TFTP

· obsługa SNTP, SYSLOG, SNMP w wersji 1-3, MIB, RMON w wersji 1 i 2

· wbudowany klient DHCP

· funkcja port mirroring, w tym wiele do wielu

· obsługa SSHv2, HTTPS

· możliwość wykonania kopii zapasowej i odtworzenia konfiguracji z pliku

· możliwość wykonania kopii zapasowej, przywrócenia oraz aktualizacji firmware poprzez TFTP oraz HTTP

· wsparcie dla autentykacji i autoryzacji, co najmniej dla baz Radius i Tacacs+, obsługa 802.1x

· możliwość limitowania ilości adresów MAC per port

· DHCP Snooping, dynamiczna inspekcja ARP, autentykacja oparta o adresy MAC

· urządzenia muszą być zarządzane z poziomu urządzenia brzegowego UTM (dostarczanym w ramach tego zadania)
	TAK
	

	4
	Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji 8x5
	TAK
	


Szafa serwerowa RACK 19” 42U – 2 sztuki

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Standard (cale): 19”
	TAK
	

	2
	Wysokość (U): 42U
	TAK
	

	3
	Głębokość: 100 cm ( 70 cm montażowa )
	TAK
	

	4
	Szerokość: 80 cm
	TAK
	

	5
	Grubość elementów stalowych (ramy, paneli bocznych): 1,2 mm
	TAK
	

	6
	Grubość szyn montażowych: 2,0 mm, montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy z oznaczeniem wysokości numerowane co 1U
	TAK
	

	7
	Rodzaj:

· Stojąca, kolor czarny, wszystkie elementy dodatkowe również czarne

Wykończenie powierzchni: 

· odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe
	TAK
	

	8
	Typ: do samodzielnego montażu, skręcana
	TAK
	

	9
	Drzwi przednie: szyba, z zamkiem jednopunktowym z klamką, z możliwością montażu prawo i lewostronnego, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni
	TAK
	

	10
	Osłony boczne: demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask
	TAK
	

	11
	Tył: osłona, stal
	TAK
	

	12
	Belki rackowe: 4x regulowane
	TAK
	

	13
	Przepusty kablowe: góra i dół
	TAK
	

	14
	Dopuszczalne obciążenie: do 800kg
	TAK
	

	15
	Zestawy montażowa RACK: Minimum 40 kompletów
	TAK
	

	16
	Właściwości: rama spawana z profili stalowych przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole
	TAK
	

	17
	Wentylatory w górnej obudowie: 4 sztuki (panel wentylacyjny)
	TAK
	

	18
	Półki pełnej długości (min 70cm): 2 sztuki
	TAK
	

	19
	Półka na klawiaturę i monitor: 1 sztuka, wysuwana, 60cm, maksymalny udźwig 15kg
	TAK
	

	20
	Panele zaślepiające: maskownica zaślepiająca wolną przestrzeń, typ RACK 19''
	TAK
	

	21
	Listwa zasilająca: 4 listwy zasilające, minimum 8 gniazd z sygnalizacją zasilania, typ RACK 19'', wtyk IEC320
	TAK
	

	22
	Inne: 

· 4x Organizer kabli poziomy 1U zamykany

· 1x Organizer kabli pionowy 

· 2x komplet kluczyków

· 6x patchpanel 24 port

· 100x patchcord 15-30cm

· 1x przełącznica światłowodowa x12

· termostat
	TAK
	


Szafa serwerowa RACK 19” 12U – 1 sztuka

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Standard (cale): 19”
	TAK
	

	2
	Wysokość (U): 12U
	TAK
	

	3
	Głębokość: 60 cm ( 35 cm montażowa )
	TAK
	

	4
	Szerokość: 60 cm
	TAK
	

	5
	Grubość elementów stalowych (ramy, paneli bocznych): 1,2 mm
	TAK
	

	6
	Grubość szyn montażowych: 1,5 mm z oznaczeniem wysokości numerowane co 1U
	TAK
	

	7
	Rodzaj:

· wisząca, kolor czarny, wszystkie elementy dodatkowe również czarne

Wykończenie powierzchni: 

· odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe
	TAK
	

	8
	Drzwi przednie: szyba, z zamkiem jednopunktowym z klamką, z możliwością montażu prawo i lewostronnego, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni
	TAK
	

	9
	Osłony boczne: demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask
	TAK
	

	10
	Tył: osłona, stal
	TAK
	

	11
	Przepusty kablowe: góra i dół
	TAK
	

	12
	Dopuszczalne obciążenie: do 60kg
	TAK
	

	13
	Zestawy montażowa RACK: Minimum 10 kompletów
	TAK
	

	14
	Panele zaślepiające: maskownica zaślepiająca wolną przestrzeń, typ RACK 19''
	TAK
	

	15
	Listwa zasilająca: 1 listwa zasilająca, minimum 8 gniazd z sygnalizacją zasilania, typ RACK 19'', wtyk IEC320
	TAK
	

	16
	Inne: 

· 2x Organizer kabli poziomy 1U zamykany

· 2x komplet kluczyków

· 2x patchpanel 24 port
	TAK
	


Organizacja realizacji projektu sieci bezprzewodowej
Projekt sieci bezprzewodowej musi być wykonany osobno dla każdej lokalizacji i piętra i musi zawierać:
· Nazwę i wersję oprogramowania użytego do symulacji
· Wykaz anten (charakterystyka, zysk) użytych do wykonania symulacji
· Ustawienia poziomu mocy AP użytych podczas symulacji
· Mapę z rozmieszczeniem AP oraz wysokość, na jakiej będą montowane
· Sumaryczną mapę przewidywanego pokrycia sygnałem użytecznym dla wszystkich AP dla częstotliwości 2,4GHz i 5GHz
· Wstępną alokację kanałów radiowych oraz mapę intensywności zakłóceń międzykanałowych
· Mapę pokazującą przewidywaną przepustowość łącza radiowego
· Obszary komórek radiowych
Projekt należy wykonać przy pomocy narzędzi pozwalających symulować oraz przedstawiać w postaci graficznej propagację sygnału radiowego przy uwzględnieniu tłumienia przeszkód (rodzaj materiału i jego grubość) i przybliżonego wykorzystania przestrzeni w pomieszczeniach (np. wolna przestrzeń, przestrzeń biurowa, przestrzeń magazynowa o małej/średniej/gęstej zabudowie itp.).
· Zaplanować wielkość komórki tak, aby na jej skraju poziom sygnału użytecznego wynosił nie mniej niż -65dBm -67dBm a sąsiednie komórki zazębiały się między sobą na obszarze ok. 20- 30% (overlap)
· AP należy rozlokować w taki sposób, aby poziom mocy sygnału użytecznego wynosił nie mniej niż -65dBm - 67dBm we wszystkich obszarach, w których wymagany będzie dostęp do sieci radiowej
Zawartość dokumentacji projektowej dla prac modernizacyjnych sieci informatycznej
· Opis wymagań użytkownika (założeń do projektu)
· Opis rozwiązania (zawierający aspekty techniczne, funkcjonalne i użytkowe)
· Opis przyjętej architektury połączeń, detali wykonawczych
· Zestawienie wymaganych parametrów dla poszczególnych elementów lub systemu
· Wymagania certyfikacyjne i gwarancyjne
· Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z obowiązującą specyfikacją Kat.6A (interfejs RJ45 - klasa EA z pasmem 500MHz)
· Przyjęty sposób administracji okablowaniem oraz oznaczeń torów transmisyjnych i gniazd (po stronie użytkownika i przełącznicy)
· Konfigurację systemu - tablicę krosowań i oznaczenia gniazd
· Opis procedury odbioru instalacji
· Warunki alternatywne dla systemów równoważnych (zgodnie z PZP)
· Specyfikację materiałową - na etapie projektu należy uwzględnić odpowiednią ilość zapasowych elementów wymiennych (wkładek wielokrotnych) i odpowiednich narzędzi w celu zapewnienia możliwości przyszłej samodzielnej rekonfiguracji przez użytkownika. Dokładna specyfikacja wymagań po uzgodnieniach z użytkownikiem.
· Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe – potrzebne wykonawcy do realizacji zadania
· Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
B) Dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.
1. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż do placówek Zamawiającego zlokalizowanych w Słupsku pod adresem: ul. Tuwima 37, ul. 11 Listopada 7, ul. W. Łokietka 6, ul. Wojska Polskiego 49, ul. Bohaterów Westerplatte 1, systemu kolejkowego wraz z licencjami, infokiosków, wyświetlaczy 21,5”, 32 " oraz min. 50". Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wraz z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS mMedica firmy Asseco. Wydzielona część Zadania nie będzie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien we własnym zakresie dokonać niezbędnych pomiarów, przez przeprowadzenie wizji lokalnej.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, po podpisaniu umowy do:
· przygotowanie projektu i planu wdrożenia, który zawierał będzie: termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu i systemów. Rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.
· dostarczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń i systemu
· przeprowadzenie szkoleń – 90 osób.
4. W przychodniach, w których znajdują się sufity podwieszane, Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania do punktów PEL w istniejącym podwieszanym suficie . W pozostałych lokalizacjach, wewnątrz  natynkowych list maskujących mocowanych do ścian dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca w ramach dostawy przekaże Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie, w formacie .xls zawierające informacje o dostarczonych wyświetlaczach i infokioskach z wskazaniem dla każdego: nr seryjnego, lokalizacji (przychodni), nr gabinetu, adres MAC oraz zestawienie przekazanych licencji. 
6. Wykonawca w ramach dostawy przygotuje i przekaże Zamawiającemu skrócone instrukcje stanowiskowe zawierające elementy graficzne, dla pracowników (max 2 stronne), oraz pacjentów (1 stronne), umożliwiającego zapoznanie się z podstawowymi funkcjami oraz zasadą działania systemu kolejkowego jako całości. Instrukcje należy przekazać w elektronicznej formie umożliwiającej edycję.
7. Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące sprzętów i systemu:

	l.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	I. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DOSTAWY – PRZYCHODNIA REJONOWA ul. 11 listopada 7

	1.
	infokiosk
	2 szt
	

	2.
	wyświetlacz główny LCD min 50”
	1 szt.
	

	3.
	wyświetlacz LCD 32”
	1 szt.
	

	4.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5”
	12 szt.;
	

	5.
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym
	16 szt PEL.;
	

	6.
	panel krosowy 24 x RJ45 , kat.6 typ RACK 19" 
	2szt
	

	7.
	montaż
	tak
	

	8.
	uchwyty naścienne do wyświetlaczy z pkt 2,3,4
	14 szt.
	

	9.
	system kolejkowy 
	tak
	

	II. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DOSTAWY – PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Łokietka 6

	1.
	infokiosk
	3 szt
	

	2.
	wyświetlacz LCD 32”
	3 szt.
	

	3.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5”
	9 szt.;
	

	4.
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym 
	15 szt.;
	

	5.
	panel krosowy 24 x RJ45 , kat.6 typ RACK 19"
	2 szt.
	

	6.
	uchwyty sufitowe do wyświetlaczy z pkt 2,3
	12szt.; 
	

	7.
	montaż
	tak
	


	8.
	system kolejkowy 
	tak
	

	III. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DOSTAWY – PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Westerplatte 1

	1.
	infokiosk
	2 szt
	

	2.
	wyświetlacz LCD 32”
	1 szt.
	

	3.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5”
	8 szt.;
	

	4.
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym
	11 szt.;
	

	5.
	panel krosowy 48 x RJ45 , kat.6 typ RACK 19"
	
	

	6.
	uchwyty naścienne do wyświetlaczy z pkt 2, 3
	9 szt.;  
	

	7.
	montaż
	tak
	

	8.
	system kolejkowy 
	tak
	

	IV. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DOSTAWY – PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Wojska Polskiego 49

	1.
	infokiosk
	2 szt
	

	2.
	wyświetlacz LCD 32”
	1 szt.
	

	3.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5”
	7 szt.;
	

	4.
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym
	10 szt.;
	

	5
	panel krosowy 24 x RJ45 , kat.6 typ RACK 19"
	2 szt
	

	6.
	uchwyty podsufitowe do wyświetlaczy z pkt 2, 3
	8 szt.; 
	

	7.
	montaż
	tak
	

	8.
	system kolejkowy 
	tak
	

	V. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DOSTAWY – PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Tuwima 37

	1.
	infokiosk
	3 szt
	

	2.
	wyświetlacz główny LCD min 50”
	1 szt.
	

	3.
	wyświetlacz LCD 32”
	5 szt.
	

	4.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5”
	10 szt.;
	

	5.
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym 
	19 szt.;
	

	6
	panel krosowy 24 x RJ45 , kat.6 typ RACK 19"
	2 szt
	

	7.
	uchwyty podsufitowe do wyświetlaczy z pkt 2, 3, 4
	16 szt.; 
	

	8.
	montaż
	tak
	

	9.
	system kolejkowy 
	tak
	

	VI. DOSTAWA NA POTRZEBY PORADNI MEDYCYNY MEDYCYNA PRACY – ZAKRES NIE FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

	1.
	Infokiosk w PR ul. 11 Listopada 7
	1 szt
	

	2.
	Infokiosk w PR ul. Wojska Polskiego 49
	1 szt
	

	3.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5” ul. 11 Listopada 7
	4
	

	4.
	wyświetlacz stanowiskowy LCD 21,5” ul. Wojska Polskiego 49
	5
	

	5.
	Montaż (ul. 11 Listopada 7  i ul. Wojska Polskiego 49)
	tak
	

	
	punkt elektryczno logiczny (PEL) składający się z gniazda  zasilania 230V i gniazda ekranowanego LAN kategorii 6A wraz z okablowaniem łączącym PEL z siecią elektryczną i patch panelem znajdującym się w punkcie dystrybucyjnym (ul. 11 Listopada  i ul. Wojska Polskiego 49)
	11 szt.
	

	6.
	uchwyty podsufitowe do wyświetlaczy z pkt 3,4
	9 szt.
	

	7.
	system kolejkowy ( ul. 11 Listopada 7 i ul. Wojska Polskiego 49)
	tak
	

	8.
	Szkolenia – 4 godziny
	tak
	

	9.
	montaż
	tak
	

	VII. INFOKIOSKI - WYMAGANIA 

	1.
	urządzenie wolnostojące z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków, wykonane z materiału odpornego na zarysowania np. stal  lub materiału o podobnych parametrach w zakresie twardości. Zamawiający nie dopuszcza obudowy wykonanej z blachy czarnej malowanej proszkowo. Zamawiający wymaga aby obudowa była w kolorze jednolitym, zbliżonym do koloru 7035 w skali RAL.
Wymiary urządzenia:

· szerokość: 300 mm – 450 mm

· wysokość: 1100 - 1300 mm (w najwyższym punkcie)
	tak
	

	2.
	Ekran dotykowy ustawiony pod kątem umożliwiającym obsługę przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.
	tak
	

	3
	· urządzenie dostosowane do obsługi przez osoby starsze 
	· tak,

· funkcja dokładnego dotyku, 
	

	4
	wyświetlacz infokiosku
	· dotykowy (brak fizycznych przycisków w infokiosku)
· 17 cali
· orientacja pionowa lub pozioma
· rozdzielczość Full HD
· proporcje ekranu 16:9 lub 5:4,
· kąt widzenia min. 170° / 170°
	

	5
	drukarka biletów 
	· termiczna,

· obsługa papieru o gramaturze min. 110g/m2
· wyposażona w funkcję automatycznego obcinania papieru z możliwością wyboru stopnia przycięcia (w tym całkowite odcięcie papieru od rolki)

· obsługa papieru w rolce 
· szerokość wydruku biletu  5 cm - 6 cm

· możliwość ustawienia długości wydruku biletu 7 cm – 9 cm
· szybkość druku: 200 mm/s, pojemność podajnika na papier min 1000 biletów

·  możliwość samodzielnej wymiany papieru przez jedną osobę z personelu Zamawiającego bez użycia  narzędzi
· otrzymywanie komunikatu o zbliżającym się końcu papieru w drukarce – wyświetlany w systemie
	

	6
	zawartość wydruku na bilecie
	dowolny format i treść wiadomości drukowanych na bilecie (w tym grafika, data i godzina wydruku, nazwa poradni, nazwa przychodni, nr biletu, nr gabinetu, nr piętra, …)
	

	7
	komunikacja z systemem kolejkowym 
	· sieć kablowa LAN-  tak
· WiFi - tak
	

	8
	możliwość obsługi wielu kolejek w jednym infokiosku
	tak
	

	10
	dodatkowe urządzenia
	· brak dodatkowych urządzeń umieszczonych przy infokiosku,

· całe sterowanie i przetwarzanie danych do wyświetlenia odbywa się wyłącznie na ekranie dotykowym monitora
	

	12
	odpowiednie mocowanie wszystkich urządzeń zainstalowanych wewnątrz urządzenia przed uszkodzeniem lub odłączeniem podczas prac serwisowych
	tak
	

	13
	obudowa zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny zalecanej przez producenta sprzętu temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów
	tak
	

	14
	zasilacz UPS 
	· tak

· pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia przez minimum 3 minuty
	

	15
	grafika i tekst na obudowie
	konieczne przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu grafiki, umieszczone na froncie obudowy w sposób zapewniający trwałość (co najmniej logo Zamawiającego) 
	

	16
	kolorystyka obudowy
	obudowa w kolorze jednolitym, zbliżonym do koloru 7035 w skali RAL 
	

	17
	źródło zasilania
	230 V
	

	18
	pobór mocy przy pełnym obciążeniu
	max. 300 W
	

	19
	certyfikat CE
	tak
	

	20
	wysokość
	max. 120 cm
	

	21
	szerokość
	max. 65 cm
	

	22
	głębokość
	max. 45cm
	

	VII. WYŚWIETLACZ GŁÓWNY min. 50” - WYMAGANIA 

	1
	monitor LCD w technologii LED. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie TV.
	tak
	

	2
	przekątna obrazu
	min. 50” , max. 55”
	

	3
	rozdzielczość i częstotliwość
	min. 1920x1080, 100Hz,
	

	4
	kąty widzenia
	min. 170°/170°,
	

	5
	format obrazu
	16:9, orientacja pozioma,
	

	6
	zabezpieczenia
	· przed nieupoważnioną ingerencją w jego działanie
	

	7
	możliwość montażu
	za pomocą uchwytu podsufitowego lub ściennego w standardzie VESA
	

	8
	komunikacja z systemem kolejkowym i sterowanie wyświetlanym obrazem poprzez serwer
	tak
	

	9
	źródło zasilania
	230 V
	

	10
	pobór mocy przy pełnym obciążeniu
	150 W
	

	11
	certyfikat CE
	tak
	

	12
	komunikacja z systemem kolejkowym
	z wykorzystaniem sieci LAN przez wbudowane gniazdo oraz Wi-Fi
	

	13
	głośniki
	wbudowane 2 szt
	

	VIII. WYŚWIETLACZ LCD 32”  - WYMAGANIA 

	1
	monitor LCD w technologii LED (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania TV)
	tak
	

	2
	przekątna obrazu
	32”
	

	3
	rozdzielczość i częstotliwość
	min. 1920x1080, 100Hz,
	

	4
	kąty widzenia
	min. 170°/170°,
	

	5
	format obrazu
	16:9, orientacja pozioma,
	

	6
	zabezpieczenia
	· przed nieupoważnioną ingerencją w jego działanie
	

	7
	możliwość montażu
	za pomocą uchwytu podsufitowego lub ściennego w standardzie VESA
	

	8
	komunikacja z systemem kolejkowym i sterowanie wyświetlanym obrazem poprzez serwer
	tak
	

	9
	źródło zasilania
	230 V
	

	10
	moc
	Max 90 W
	

	11
	certyfikat CE
	tak
	

	12
	komunikacja z systemem kolejkowym
	z wykorzystaniem sieci LAN przez wbudowane gniazdo oraz Wi-Fi
	

	13
	głośniki
	wbudowane 2 szt
	

	VIII. WYŚWIETLACZ LCD 21,5” - WYMAGANIA

	1
	monitor LCD w technologii LED (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania TV)
	tak
	

	2
	przekątna obrazu
	21,5”
	

	3
	rozdzielczość i częstotliwość
	min. 1920x1080, 100Hz,
	

	4
	kąty widzenia
	min. 170°/170°,
	

	5
	format obrazu
	16:9, orientacja pozioma,
	

	6
	zabezpieczenia
	· przed nieupoważnioną ingerencją w jego działanie
	

	7
	możliwość montażu
	za pomocą uchwytu podsufitowego lub ściennego w standardzie VESA
	

	8
	komunikacja z systemem kolejkowym i sterowanie wyświetlanym obrazem poprzez serwer
	tak
	

	9
	źródło zasilania
	230 V
	

	10
	pobór mocy przy pełnym obciążeniu
	max 90 W
	

	11
	certyfikat CE
	tak
	

	12
	komunikacja z systemem kolejkowym
	z wykorzystaniem sieci LAN przez wbudowane gniazdo oraz Wi-Fi
	

	13
	głośniki
	wbudowane 2 szt
	

	IX. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA  W ZAKRESIE OGÓLNYM OGÓLNE

	1
	Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i wdroży dostarczany system kolejkowy wraz z wskazanym sprzętem
	tak
	

	2
	przedmiotem dostawy jest licencja na jeden system kolejkowy przy czym Zamawiający wymaga aby dla każdego infokiosku system funkcjonował niezależnie od pozostałych lokalizacji. W przypadku awarii w jednej lokalizacji, system musi działać w pozostałych lokalizacjach poprawnie.
	tak
	

	3
	Instalacja systemu kolejkowego zostanie wykonana z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego oraz infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia niniejszego Zadania. W związku z tym Zamawiający umożliwi Wykonawcy weryfikację tej infrastruktury (np. przez przeprowadzenie wizji lokalnej) pod kątem możliwości wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania, spełniającego wymagania Zamawiającego przy wykorzystaniu  infrastruktury Zamawiającego.
	tak
	

	4
	Konfiguracja obejmuje dostosowanie oferowanego rozwiązania do potrzeb Zamawiającego i zastanie wykonana na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym wytycznych i materiałów (np. loga, szablony biletów, wzory komunikatów na monitorach, terminarze, itp.) a jej wynikiem będzie kompletny i gotowy do działania system kolejkowy.
	tak
	

	5
	Za kryterium gotowości systemu kolejkowego przyjmuje się wykonanie konfiguracji oraz spełnienie wymogów funkcjonalnych opisanych w SIWZ. Spełnienie w/w wymogów zostanie potwierdzone przeprowadzonymi testami. Scenariusze testów zostaną opracowane na podstawie opisanej funkcjonalności, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów funkcjonalnych skutkuje uznaniem braku gotowości całego systemu kolejkowego.
	tak
	

	6
	Wdrożenie systemu kolejkowego obejmuje szkolenie personelu i administratorów systemu w grupach wieloosobowych oraz w formie pracy na dedykowanych stanowiskach. Sumaryczna ilość asyst i szkoleń Zamawiający ocenia na 60 godzin (z wyłączeniem szkoleń dla dostawy określonej w dziale V. DOSTAWA NA POTRZEBY PORADNI MEDYCYNY MEDYCYNA PRACY – ZAKRES NIE JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ).
	tak
	

	7
	System umożliwia tworzenie kopii zapasowych konfiguracji całego systemu
	tak
	

	8
	System musi umożliwiać centralne zarządzanie wszystkimi jego komponentami
	Tak
	

	9
	System musi umożliwiać tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej - priorytetowo
	Tak
	

	10
	System umożliwia dowolny transfer pacjentów pomiędzy różnymi grupami spraw/gabinetami, bez konieczności ponownego pobierania biletu
	Tak
	

	11
	Zamawiający wymaga aby struktura zarządzania systemem oparta była o następujące stanowiska:
Administrator Główny (osoba/osoby mająca/e dostęp do wszystkich lokalizacji z jednego głównego panelu, bez konieczności logowania się do każdego systemu odrębnie – logowanie odbywa się z wykorzystaniem jednego hasła i loginu);
Administratorzy lokalni – w każdej lokalizacji Administrator Główny będzie w stanie nadać uprawnienia do zarządzania usługami w danej lokalizacji.

Użytkownicy systemu – pracownicy Zamawiającego obsługujący pacjentów (np. lekarze, pielęgniarki)
	tak
	

	12
	System musi być skalowalny i umożliwiać dołączanie kolejnych urządzeń, stanowisk, gabinetów i lokalizacji samodzielnie przez Zamawiającego
	tak
	

	13
	System zawiera taką ilość licencji bezterminowych, aby możliwe było jego prawidłowe i pełne funkcjonowanie.
	tak
	

	14
	System musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem
	tak
	

	15
	System wyposażony w opcje „ potrzebuję pomocy” wyświetlaną na infokioski, po wciśnięciu którego personel informowany jest, że przy infokiosku czeka pacjent wymagający pomocy .
	tak
	

	16
	Musi być zapewniona ciągłość pracy systemu. Awaria urządzenia, przerwane połączenie z lokalizacją, problemy ze stroną internetową czy podobne zdarzenia nie mogą zakłócić funkcjonowania pozostałych elementów systemu kolejkowego; W szczególności w przypadku zaniku napięcia i po ponownym uruchomieniu system musi zapewnić automatyczne uruchomienie z utrzymaniem ciągłości kolejki osób oczekujących.
	tak
	

	17
	Możliwość blokowania wydawania biletów w sytuacji, kiedy spodziewany czas obsługi wykracza poza godziny pracy
	tak
	

	18
	System musi posiadać możliwość umawiania wizyt – rezerwacji biletów przez stronę http://spmzoz-slupsk.pl
	tak
	

	19
	System powinien posiadać kreator do tworzenia informacji multimedialnych i informacji z systemu kolejkowego, niezależnie dla każdego wyświetlacza
	tak
	

	20
	System musi posiadać moduł do pobierania i prezentacji danych statystycznych dotyczących prac przychodni oraz odwiedzin pacjentów
	tak
	

	X. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA W ZAKRESIE INFOKIOSKÓW

	1
	Infokiosk przeznaczony do użytku w pomieszczeniu zamkniętym.
Wszystkie elementy infokiosku fabrycznie nowe, nieużywane.
	tak
	

	2
	pobranie biletu z automatu biletowego odbywać się będzie poprzez naciśnięcie wybranej kategorii na monitorze dotykowym, na którym znajdować się będzie opis usług lub ich grup
	tak
	

	3
	Pacjent ma możliwość pobrania biletu zaraz po wprowadzeniu wizyty do kalendarza systemu oraz nie później niż 10 minut po planowanej wizycie – system musi mieć możliwość dowolnego generowania wskazanych przedziałów czasowych dla każdego gabinetu
	tak
	

	XI. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KOLEJKAMI

	1
	System musi umożliwiać:
1. Obsługę kolejek przez użytkowników za pomocą przywoływacza, uruchamianego po zalogowaniu się do systemu.
2. Obsługę pacjentów i zarządzania kolejką z dowolnego komputera w sieci lokalnej;
3. Zarządzanie dowolną liczbą kolejek;
4. Automatyczny wybór kolejnego pacjenta zgodnie z ustalonym scenariuszem obsługi;
5. Tworzenie scenariuszy obsługi pozwalających na częstszą obsługę pacjentów oczekujących realizacji wybranych usług;
6. Tworzenie scenariuszy obsługi pozwalających na automatyczne przesuwanie wybranej grupy pacjentów na początek kolejki.
7. Przeglądanie stanu kolejki przez użytkowników na przywoływaczu na ekranie monitora, włączając godzinę pobrania biletu przez każdego z pacjentów, symbol usługi, numer biletu i nazwę usługi;
8. Wyświetlanie całkowitej liczby pacjentów oczekujących na realizację usługi, która może być świadczona przez danego użytkownika;
9. Wezwania dowolnego pacjenta z kolejki, bez względu na aktualny scenariusz obsługi;
10. Wzywanie pacjenta przez wyświetlenie zapowiedzi wizualnej na dowolnej liczbie ekranów.
11. Wyświetlanie na  przywoływaczu informacji o poprawnym wyświetleniu zapowiedzi wizualnej wzywanego pacjenta.
12. Ponowienie zapowiedzi wizualnej oraz dźwiękowej ostatnio wezwanego pacjenta za pomocą przycisku na przywoływaczu.
13. Zakończenie obsługi z automatycznym wezwaniem kolejnego pacjenta.
14. Zakończenie obsługi bez automatycznego wzywania kolejnego pacjenta.
15. Emisja zapowiedzi wizualnej i słownej z dowolnym numerem biletu i symbolem usługi.
16. Obsługa pacjentów bez biletów poprzez utworzenie sprawy na przywoływaczu.
17. Możliwość skierowania aktualnie obsługiwanego pacjenta z powrotem do kolejki oraz zmiany wybranej przez niego usługi bez konieczności ponownego pobierania biletu.
18. Możliwość zmiany wybranej przez dowolnego pacjenta usługi bez konieczności ponownego pobierania biletu.
19. Graficzne wyróżnienie biletu pacjenta, którego obsługa została przekierowana przez innego użytkownika.
20. Wyświetlanie listy odwiedzonych przez pacjentów stanowisk (listy zmian usług).
21. Wstrzymanie obsługi aktualnie obsługiwanego pacjenta.
22. Przeglądanie listy wszystkich pacjentów, których obsługa została wstrzymana (niezależnie od tego, które stanowisko dokonało wstrzymania).
23. Wznawianie obsługi pacjentów, których obsługę wcześniej zawieszono.
24. Możliwość przekierowywania pacjenta do innego stanowiska przez zawieszenie i wznowienie obsługi.
25. Autoryzacja pracownika przez podanie loginu i hasła przy logowaniu się do systemu;
26. Nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom do świadczenia poszczególnych usług.

	tak
	

	2
	dla każdej kolejki Administrator musi mieć możliwość ustawiania i modyfikacji parametrów:

a) literowy identyfikator kolejki, który będzie wyświetlany na infokiosku, wyświetlaczach i drukowany na bilecie (np. A405, E108, itd.),

b) formę nadawania numeracji biletom z danej kolejki (literowo-cyfrowe następujące kolejno po sobie lub losowe, np. kolejno M027, W103, J207)

c) dzienny limit pacjentów obsługiwanych dla tej kolejki,

d) dzienna pula biletów wydawanych na infokiosku,

e) średni czas obsługi pacjenta dla tej każdej kolejki,


	tak
	

	3
	administrator systemu musi mieć możliwość skonfigurowania parametrów kolejki dla każdego dnia tygodnia w przypadku różnych godzin pracy gabinetów i lekarzy
	tak
	

	4
	system, w oparciu o podane parametry poszczególnych kolejek, powinien automatycznie wyliczać liczbę pacjentów, która może być obsłużona do końca dnia roboczego i ograniczać liczbę biletów wydawanych dla tej kolejki
	tak
	

	5
	administrator może dowolnie zmieniać pulę biletów dla każdej kolejki z osobna
	tak
	

	6
	administrator powinien mieć możliwość jednoczesnego blokowania wydawania biletów dla wielu kolejek (np. w przypadku awarii oświetlenia lub wystąpienia zagrożeń)
	tak
	

	7
	po wystąpieniu awarii zasilania system, po restarcie, musi przywrócić stan wszystkich kolejek i numerację biletów w infokioskach
	tak
	

	8
	System musi mieć możliwość do następujących czynności:

a) logowania do systemu kolejkowego (wymagana jest autoryzacja pracownika poprzez podanie identyfikatora pracownika i hasła);

b) przywołania kolejnego pacjenta z kolejki. 

c)automatycznego przywołania pacjenta, jako pierwszego, mającego umówioną wizytę przez Internet po upływie godziny, na którą wizyta była umówiona,
d) powtórnego wywołania pacjenta po przekroczeniu czasu oczekiwania;

e) usunięcia pacjenta z kolejki (po przekroczeniu czasu oczekiwania na zgłoszenie);

f) przeniesienia obsługi (transfer) pacjenta do innej kolejki (na inne stanowisko);

g) czasowego wstrzymania obsługi pacjentów;

h) zamknięcia stanowiska;

i) zmiany obsługiwanej kolejki
	tak
	

	9
	czynności wskazane w punkcie 8 muszą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem przywoływacza na ekranie użytkownika, bez konieczności użytkowania dodatkowych sprzętów,  jak tablety, przywoływacze stanowiskowe w formie pilotów, paneli, itd.
	tak
	

	10
	po zalogowaniu do system automatycznie przypisze stanowisko do odpowiedniej kolejki, zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami
	tak
	

	11
	system musi odnotowywać w bazie danych każdą czynność pracownika wykonaną w systemie kolejkowym. Dane te muszą być sygnowane czasem. Administrator musi mieć możliwość odtworzenia historii wykonywanych operacji
	tak
	

	13
	po przywołaniu pacjenta, informacja musi być automatycznie wyświetlona na wskazanych i zdefiniowanych wyświetlaczach
	tak
	

	14
	system musi umożliwiać wygenerowanie sygnału dźwiękowego po każdym przywołaniu pacjenta, w tym emisji wcześniej przygotowanej zapowiedzi głosowej lub krótkiego dźwięku.
	tak
	

	15
	system musi udostępniać podgląd listy obsłużonych pacjentów. Okres przechowywania historii obsługi pacjentów powinien być jednym z parametrów konfiguracyjnych systemu
	tak
	

	16
	W zakresie wyświetlaczy głównych min.50”,  32”  oraz  21,5”  system musi zapewniać możliwość:

a) wyświetlenia na wyświetlaczach głównych min. 50”zbiorczej informacji o aktualnie obsługiwanych i przywoływanych numerach oraz kolejnych oczekujących w kolejkach. W momencie przywołania kolejnego pacjenta informacja ta musi być wyróżniona na ekranie (np. przez wyświetlenie ramki z numerem przywoływanego pacjenta);

b) prezentacji przygotowanych wcześniej informacji multimedialnych lub informacji tekstowych;

c) wyświetlenia, w trybie priorytetowym, przygotowanych przez Administratora komunikatów dotyczących funkcjonowania systemu kolejkowego;

d) system musi mieć możliwość pionowego i poziomego dzielenia ekranów głównych min. 50” w dowolnej proporcji (np. 60%/40%), tak aby była możliwość wyświetlania po jedne stronie komunikatów tekstowych i multimedialnych, po drugiej listę aktualnie obsługiwanych i przywoływanych numerów oraz kolejnych oczekujących w kolejkach a także po obu stronach listę aktualnie obsługiwanych i przywoływanych numerów oraz kolejnych oczekujących w kolejkach dla co najmniej dwóch różnych kolejek.

e) administrator systemu musi mieć możliwość dowolnej konfiguracji układu wyświetlanych treści, tworzenia szablonów ekranów informacyjnych i wyboru zapisanego szablonu

f) system musi umożliwiać wyświetlanie różnych informacji na różnych wyświetlaczach lub prezentacji tej samej informacji na wszystkich wyświetlaczach w danej lokalizacji

g) system musi umożliwiać optymalizację poboru energii poprzez ustawianie przez administratora harmonogramów pracy wyświetlaczy z możliwością ustalania dni i godzin włączania i wyłączani monitorów, podzielonych w grupy lub indywidualnie


	tak
	

	17
	· Zarządzanie systemem z poziomu komputera osobistego wyposażonego w system operacyjny i przeglądarkę internetową.
· Dostęp do panelu w języku polskim. panel administracyjny systemu kolejkowego musi być dostępny przez aplikację.
	tak
	

	18
	 Tworzenie nieograniczonej liczby kont administracyjnych i pracowniczych,.
· Podsumowanie aktualnego stanu stanowisk włączając identyfikator stanowiska, nazwę pracującego przy nim pracownika, średni czas obsługi pojedynczego pacjenta, łączny czas obsługi bieżącego dnia oraz dokładny czas ostatniego przywołania.
· Możliwość zdalnego zamknięcia dowolnego stanowiska.
· Możliwość zdalnego wylogowania dowolnego pracownika.
· Podgląd bieżącego stanu kolejki z wyszczególnieniem numerów biletów, nazw usług, godzin pobrania biletów oraz nazwisk pracowników aktualnie obsługujących pacjentów.
· Wyświetlanie liczby osób oczekujących w kolejce oraz osób aktualnie obsługiwanych.
· Podgląd bieżącego stanu kolejki z grupowaniem wg usług, wyszczególniając nazwę usługi i liczbę osób oczekujących na jej realizację.
· Podgląd godzin pracy pracownika w dniu bieżącym z wyszczególnieniem dokładnego czasu otwarcia i zamknięcia stanowiska, wszystkich przerw oraz łącznego czasu pracy przy otwartym stanowisku.
· Resetowanie haseł pracowników z poziomu panelu managera pracowników.
· Zmiana hasła dostępu do własnego konta, niezależnie od poziomu uprawnień.
· Tworzenie, edycja, usuwanie, przeglądanie i wyszukiwanie usług prezentowanych na ekranie automatu biletowego.
· Tworzenie nieograniczonej liczby stanowisk pracowniczych przez managera pracowników.
· Ustalanie formatu zapowiedzi słownej z możliwością odczytu symbolu usługi, numeru biletu, identyfikatora stanowiska, nazwy stanowiska, numeru pokoju, numeru piętra.
· Ustalanie formatu zapowiedzi wizualnej z możliwością wyświetlenia symbolu usługi, numeru biletu, identyfikatora stanowiska, nazwy stanowiska, numeru pokoju, numeru piętra, oznaczenia sprawy z rezerwacją.
· Wyświetlanie na ekranach informacji o wzywanych i aktualnie obsługiwanych pacjentów zgodnie z wprowadzonym wcześniej formatem.
· Możliwość sortowania listy aktualnie obsługiwanych pacjentów wg numeru stanowiska lub od najnowszej zapowiedzi.
· Określanie czasu trwania wyróżnienia wzywanego biletu na ekranach informacyjnych.
· Możliwość przeprowadzenia testu odczytu zapowiedzi słownej z poziomu panelu, bez potrzeby generowania miejsca w kolejce.
· Usuwanie kolejki z systemu.
· Usuwanie archiwum zamkniętych spraw.
· Usuwanie rezerwacji.
· Zerowanie numerów biletów w dowolnym momencie.
· Skanowanie sieci lokalnej w poszukiwaniu urządzeń kompatybilnych z systemem kolejkowym.
· Funkcja weryfikacji poprawności komunikacji między urządzeniami systemu.
· Możliwość zdalnego restartu automatu biletowego.
· Możliwość zdalnego restartu dowolnego ekranu informacyjnego.
· Możliwość zdalnego restartu odtwarzacza zapowiedzi.
· Możliwość generowania sztucznych danych testujących sposób wyświetlania informacji.
· Regulacja głośności zapowiedzi słownych. Możliwość konfiguracji barw tła, barw czcionek oraz ich wielkości w szablonach ekranów informacyjnych.
· Wyświetlanie i formatowanie paska informacyjnego z dowolną wiadomością na wyświetlaczach LCD.

	tak
	

	19
	Administrator systemu kolejkowego ma uprawnienia do zarządzania całym systemem kolejkowym we wszystkich lokalizacjach
	tak
	

	20
	Administrator ma uprawnienia do sterowania kolejkami, ruchem pacjentów, operatorami. Może także generować komunikaty wyświetlane na wyświetlaczach głównych w danej lokalizacji
	tak
	

	21
	tworzenie, modyfikacja i usuwanie kolejek leży w wyłącznej gestii Administratora Systemu
	tak
	

	22
	Administrator musi mieć możliwość ustawiania i zmiany globalnych parametrów systemu kolejkowego
	tak
	

	23
	system musi umożliwiać Administratorowi dodawanie nowych urządzeń, tworzenie nowych stanowisk obsługi
	tak
	

	24
	Z panelu administracyjnego musi być możliwość pełnego zarządzania stanowiskami obsługi pacjentów
	tak
	

	25
	Administrator musi mieć możliwość zakładania kont użytkowników, nadawania im określonych, zróżnicowanych uprawnień, grupowania użytkowników, przypisywania użytkowników do stanowisk
	tak
	

	26
	konta  użytkowników mogą być kasowane lub blokowane
	tak
	

	27
	Administrator musi mieć możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kolejek, wiązania ich ze sprawami, konfigurowania parametrów obsługi kolejki (np. limit dzienny biletów dla danej kolejki, średni czas obsługi pacjenta, definiowania, w których lokalizacja dana kolejka jest obsługiwana, itp.),
	tak
	

	28
	Administrator systemu musi mieć możliwość samodzielnego zarządzania wyglądem ekranów infokiosków, wyświetlaczy oraz biletów, co najmniej w zakresie:

a) dowolnej konfiguracji graficznej ekranów infokiosków, wyświetlaczy oraz biletów, niezależnie dla każdego urządzenia;

b)  możliwości wyświetlania dowolnych informacji na ekranach infokiosków, wyświetlaczy, niezależnie dla każdego urządzenia
	tak
	

	29
	system musi umożliwiać generowanie komunikatu wizualnego na ekranie wyświetlacza oraz generowanie komunikatów głosowych lub sygnałów dźwiękowych przywołujących pacjentów do stanowiska obsługi. Generowanie to odbywać się może każdego gabinetu, kolejki indywidualnie lub dla grup gabinetów, kolejek.
	tak
	

	XII. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA  W ZAKRESIE DOSTEPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO PRZEZ INTERNET

	1
	System kolejkowy musi być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS mMedica firmy Asseco w zakresie rejestracji poprzez moduł e-rejestracji systemu HIS .
	
	

	2
	1. Rezerwację terminu (daty i godziny) świadczenia usługi przez sieć Internet.
2. Rezerwowanie wizyt za pomocą formularza osadzanego na dowolnej stronie internetowej, niezależnie od wykorzystywanej przez serwer technologii.
3. Pobrania dokumentu PDF zawierającego szczegóły dokonanej rezerwacji
4. Wyświetlanie w formularzu rezerwacji kalendarza prezentującego terminy, w których można zarezerwować realizację wybranej usługi.
5. Zabezpieczenie formularza rezerwacji przed nadużyciami poprzez konieczność przepisania jednorazowego kodu z wygenerowanej grafiki.
6. Generowanie kodu rezerwacji, terminu rezerwacji i nazwy realizowanej usługi.
7. Realizację rezerwacji przez wprowadzenie w automacie biletowym numeru PESEL.
8. Wyznaczania dostępnych godzin rezerwacji dla usług w wybranych dniach tygodnia.
9. Określania liczby poszczególnych równoczesnych rezerwacji w tym samym terminie dla tej samej usługi.
10. Grupowanie usług w sposób umożliwiający zablokowanie rezerwacji realizacji jednej usługi, przez rezerwację realizacji innej usługi świadczonej przez tego samego użytkownika systemu kolejkowego.
11. Wykluczanie wybranych usług z mechanizmu rezerwacji.
12. Wyznaczanie maksymalnego czasu spóźnienia klienta z rezerwacją realizacji usługi.
13. Wyznaczanie minimalnego czasu poprzedzającego dokonanie rezerwacji.
14. Wyznaczanie maksymalnej daty rezerwacji.
15. Blokowanie możliwości dokonywania rezerwacji dla wybranych adresów IP.
16. Wprowadzanie dodatkowego oznaczenia zapowiedzi dotyczących pacjentów z rezerwacją.
17. Przeglądanie wszystkich dokonanych rezerwacji w danym dniu, tygodniu, miesiącu.
18. Podgląd terminów oraz kodów dla umówionych wizyt z poziomu panelu administracyjnego.
19. Usuwanie rezerwacji wszystkich terminów starszych niż wyznaczona data.
20. Wykluczanie wybranych dni z systemu rezerwacji.
	
	

	XIII. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA  W ZAKRESIE ZARZADZANIA TERMINARZEM 

	1
	System kolejkowy musi być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS mMedica firmy Asseco w zakresie terminarza wizyt .
	
	

	XIV. SYSTEM KOLEJKOWY   - WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA

	1
	system musi gromadzić dane historyczne w bazie danych oraz udostępniać je w postaci raportów
	
	

	2
	system musi umożliwiać drukowanie raportów oraz ich eksport przynajmniej do plików CSV, XLS i PDF
	
	

	3
	system poprzez wbudowany moduł daje możliwość zdefiniowania przez uprawniony personel dodatkowych raportów. Definiowanie raportów odbywa się poprzez wybór kolumn wraz z możliwością zmiany nazwy kolumny, wybór warunków wbudowanych i warunków dodatkowej filtracji widocznych podczas generacji raportu, możliwość zdefiniowania sortowań wyniku i grupowania danych wynikowych, możliwość definicji kolejności kolumn w raporcie, możliwość definiowania zaliczeń i podsumowań
	
	

	XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOLEJKOWEGO, WYŚWIETLACZY LCD 21,5” , LCD 32”  i LCD min. 50” I INFOKIOSKÓW - W OBSZARZE GWARANCJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ

	1
	rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych
	tak
	

	2
	wykonawca musi dostarczyć przed odbiorem oświadczenie o kompletności urządzeń i systemu oraz gotowości do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów oraz spełnienia 

wszystkich wymogów wskazanych w SIWZ.
	tak
	

	3
	instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna przekazana Zamawiającemu 
	tak
	

	4
	materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu w języku polskim
	tak
	

	5
	okres gwarancji na całość systemu kolejkowego wraz z infokioskami i wyświetlaczami
	Min. 36 miesięcy (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert)
	

	6
	w okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie
	tak, podać ilość przeglądów
	

	7
	wykonawca dokona ostatniego przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed końcem okresu gwarancji
	tak
	

	8
	Zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym przekazywane przez Zamawiającego do Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail lub system zgłoszeń) lub papierowej
	tak, podać
	

	9
	Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce
	podać
	

	10
	Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godz. 7.00-15.00
	Tak, podać
	

	11
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze]
	≤ 2 godz., podać
	

	12
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze]
	≤ 48 godz., podać
	

	13
	Czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] dla naprawy błędu krytycznego (rozumianego jako błąd  uniemożliwiający korzystanie z podstawowych funkcjonalności systemu lub poważnie je ograniczający) 
	≤ 24 godz., podać
	

	14
	Czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] dla naprawy błędu innego niż krytyczny 
	≤ 5 dni., podać
	

	15
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD 
	tak
	

	16
	Okres zagwarantowania części zamiennych min. 5 lat 
	tak
	

	17
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu przed wymianą na nowy - max 3 naprawy


	tak
	

	XVI. SYSTEM KOLEJKOWY -  WYMAGANIA W ZAKRESI INTEGRACJI Z SYSTEMEM MMEDICA FIRMY ASSECO OBECNIE UŻYTWKOWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	1.
	Mechanizm integracyjny systemu kolejkowego z systemem medycznym musi zapewniać możliwość realizacji następujących funkcjonalności:

· Pobranie listy pacjentów (wraz z identyfikatorem pacjenta oraz identyfikatorem rezerwacji) oczekujących na realizację rezerwacji za pomocą dedykowanego widoku bazodanowego.
· Potwierdzenie przybycia pacjenta do placówki za pomocą dedykowanej funkcji bazodanowej, przyjmującej jako argumenty następujące dane:
· unikalny identyfikator pacjenta w systemie medycznym,
· unikalny identyfikator rezerwacji.
· Poprawną interpretację wartości zwracanych przez dedykowaną funkcję bazodanową.
· Informacje udostępniane przez system medyczny w widoku bazodanowym to:
· unikalny identyfikator pacjenta,
· imię i nazwisko pacjenta,
· numer PESEL,
· unikalny identyfikator rezerwacji,
· planowany termin wizyty składający się z daty i godziny,
· przewidywany czas trwania zaplanowanej wizyty,
· numer prawa wykonywania zawodu lekarza realizującego,
· imię i nazwisko lekarza realizującego,
· identyfikator komórki organizacyjnej, w której ma odbyć się wizyta,
· typ refundacji planowanej wizyty (refundacja NFZ lub wizyta komercyjna),
· kod rodzaju planowanej wizyty ze słownika rodzajów.

	tak
	


C) Wymagania do zakresu A oraz B

I. Budowa przewodowej sieci komputerowej

1. Okablowanie strukturalne należy wykonać w systemie umożliwiającym certyfikację sieci.

2. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej ekranowanej kategorii 6 A (FTP kat. 6A) w powłoce bezhalogenkowej (LS0H lub LSZH).

3. Poszczególne tory kat 6 FTP winny być zakończone z jednej strony na panelach w szafach dystrybucyjnych, z drugiej w punktach PEL w pomieszczeniach. 
4. Projektowane okablowanie poziome obsługiwane będzie przez  centralny punkt dystrybucyjny w każdej lokalizacji, co dokładnie ma być pokazane na planie. 
5. Długość kabla od panelu do gniazda nie powinna przekroczyć 90m. Kable winny być układane zgodnie z zaleceniami producenta okablowania, z odpowiednimi promieniami gięcia.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych plan i projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Instalacje te muszą być certyfikowane łącznie z udokumentowanymi pomiarami końcowymi dla każdego z gniazd.
7. Każde gniazdo PEL musi być opisane w miejscu jego instalacji i odpowiednio w  szafie dystrybucyjnej.
8. Okablowanie 230V oraz LAN do pomieszczeń należy prowadzić we wspólnych listwach z przegrodą separującą. Koryta instalacyjne muszą posiadać co najmniej dwie przestrzenie-komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody sygnałowe i sieci zasilającej. Do wykończenia tras należy stosować odpowiednie elementy pomocnicze tj. kąty wewnętrzne, kąty zewnętrzne, kąty płaskie, zakończenia kanałów, łączniki, itp.
9. Koryta instalacyjne w ciągach poziomych należy montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania.
10. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
11. Trasy kablowe należy prowadzić równolegle do krawędzi ścian, sufitów i podłóg.
12. Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia zgodnie z normą PN-EN 50085.

II. Wymagania gwarancyjne systemu okablowania LAN

1. Dostawca poprzez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letnią gwarancję producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany powinna być udzielana na system, jako całość. 25-letnia gwarancja powinna być standardowym elementem w ofercie producenta.
2. Gwarancja systemowa powinna obejmować:

a) Gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

b) Gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie  charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition dla klasy E A)

c) Wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd ) Wszystkie elementy systemu muszą być wyprodukowane przez jednego producenta i spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.

3. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien przedstawić certyfikaty zapewnienia, jakości ISO9001.

4. W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawić:

· Certyfikat Instalatora (imienny) poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego przez co najmniej dwie osoby wykonujące zadanie - wydany terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski;

III. Wymagania dotyczące dedykowanego zasilania elektrycznego

1. Zasady wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

2. Należy zastosować gniazda elektryczne z blokadą mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 22, które będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostaną oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie wg ww. normy. Do każdego gniazda elektrycznego z blokadą mechaniczną należy dostarczyć klucz umożliwiający podłączenie wtyczek.

3. Gniazda elektryczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych. Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji sygnałowej i elektrycznej. Należy zastosować ramki podwójne do gniazd.
4. Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych.

5. Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w pomocą zacisków śrubowych bądź złączek samozaciskowych zapewniających stopień ochrony co najmniej IP 54 zgodnie z normą PN-92/E-08106.

6. Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadało nie więcej niż 10 PEL.

7. Każde gniazdo dedykowanej sieci elektrycznej musi być opisane na samym gnieździe i odpowiednio w tablicy rozdzielczej.

8. Układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy uwzględnieniu Strefowej Koncepcji Ochrony Odgromowej obiektów budowlanych (PN-EN 61643-11).

9. W przypadku zasilania instalacji z wydzielonego pola rozdzielni głównej budynku maksymalne spadki napięć liczone od wyjścia z rozdzielni nie mogą przekraczać 3%.

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek
1. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa wraz montażem, instalacją i konfiguracją sprzętu do placówek Zamawiającego zlokalizowanych w Słupsku pod adresem: ul. Tuwima 37, ul. 11 Listopada 7, ul. W. Łokietka 6, ul. Wojska Polskiego 49, ul. Bohaterów Westerplatte 1, w postaci
· Komputery stacjonarne

· Drukarki

· Urządzenia wielofunkcyjne

· Serwery RACK

· Serwer NAS

· UPS

· KVM

· Oprogramowanie i licencje

2. Wykonawca w ramach dostawy serwerów zobowiązany jest do instalacji systemów operacyjnych na zwirtualizowanym środowisku. 

3. Wykonawca w ramach dostawy serwerów zobowiązany jest do przeniesienia posiadanych przez Zamawiającego systemów HIS mMedica firmy Asseco oraz ERP Optima firmy Comarch, z posiadanych serwerów na nowo dostarczone. 
4. Wykonawca w ramach dostawy komputerów zobowiązany jest do instalacji dostarczanego oprogramowania, w szczególności: systemów operacyjnych, niezbędnych sterowników, oprogramowania antywirusowego.
5. Wykonawca w ramach dostawy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek zobowiązany jest do ich i instalacji na wskazanych komputerach.

6. Wykonawca w ramach dostawy przekaże Zamawiającemu tabelaryczne zestawienia, w w formacie .xls zawierające 
· informacje o dostarczonych komputerach ze wskazaniem dla każdego: nr seryjnego, lokalizacji (przychodni), nr gabinetu, adres MAC, klucza licencyjnego zainstalowanego na nim systemu operacyjnego 
· informacje o dostarczonych drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych wraz ze wskazaniem dla każdego: nr seryjnego, lokalizacji (przychodni), nr gabinetu, adres MAC (jeśli dotyczy).
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, po podpisaniu umowy do:

· przygotowanie projektu i planu wdrożenia, który zawierał będzie: termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowani. Rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.

· dostarczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń i oprogramowania
· przeprowadzenie szkoleń (2 osoby)
8. Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące sprzętów i systemu:

Komputery stacjonarne AiO (All in One) - 130 SZT
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	Tak
	

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	Tak
	

	3. 
	Procesor
	Min. 2-rdzeniowy, min 2,40GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 
	Tak
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	1 x 8GB DDR4 min. 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
	Tak
	

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 256 GB SSD TLC, 
	Tak
	

	6. 
	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 4096x2304@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1230 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
	Tak
	

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W.
	Tak
	

	8. 
	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 21,5” o parametrach:

- rozdzielczość min 1920x1080 Full HD

- kontrast typowy min 1000:1, 

- plamka max 0,247

- typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

Dla Easel Stand

- kąty pochylenia w pionie min od -5 (+/-3) do +70 (+/-3)

Dla Adjustable Height Stand

- kąty pochylenia w pionie min -3/+20 stopni (+/- 3 mm) 

- obrót (SWIVEL) 45 stopni

- regulacja wysokości do 110 mm (+/- 3 mm)

Maksymalna suma wymiarów bez standu 96 cm

Waga bez standu max 6,5 kg

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED) oraz min 1 szt slotu M.2 PCIe x4 dla dysku SSD.  Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę 2,5” dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych. 

Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora 

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie pamięci RAM

· uszkodzenie zasilacza

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

Zasilacz o mocy max: 160W i sprawności min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100% obciążeniu zasilacza (80 PLUS GOLD)
	Tak
	

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	Tak
	

	10. 
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji

2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 

5. Informacji o napędzie optycznym: model, 

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Tak
	

	11. 
	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe/M.2

- kontroli sekwencji boot-ącej;

- startu systemu z urządzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington lub kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
	Tak
	

	12. 
	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

-
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

-
zdalną konfigurację ustawień BIOS;

-
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

-
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

-
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

-
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

-
wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
	Tak
	

	13. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej
	Tak
	

	14. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
	Tak
	

	15. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja (NBD on-site)  producenta świadczona na miejscu u klienta, w przypadku awarii dysku twardego nośnik pozostaje u Zamawiającego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Tak
	

	16.
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	Tak
	

	17.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany 64bitowy system operacyjny w najnowszej, polskiej wersji językowej przeznaczonej do użytku profesjonalnego (m.in. możliwość podłączenia do domeny) wymagany przez producenta systemu HIS mMedica - firmę Asseco, funkcjonującego obecnie u Zamawiającego. niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt Display Port z opcją multistream
- min. 6 x USB w tym min 4 szt USB 3.1 z czego 3 szt z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń 

- port sieciowy RJ-45, 

- port combo audio z boku obudowy

- serial port (RS-232)

- kamera internetowa 1Mpix o rozdzielczości max 1280x720 z mikrofonem zintegrowana w obudowie matrycy z manualnym zamknięciem obiektywu kamery

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT.
4. Karta WiFi ac Wireless 
5. Płyta główna z chipsetem min Q270, wyposażona w:

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM min. 2400MHz

- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD

- 2 złącza mSATA

6. Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty 

7. Mysz optyczna bezprzewodowa z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM 
	Tak
	




Oprogramowanie biurowe - 35 sztuk

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Oprogramowanie biurowe służąca do wytwarzania dokumentacji administracyjnej
	TAK
	

	2
	Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: 

· Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 

· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy )

· Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim
	TAK
	

	3
	Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR
	TAK
	

	4
	Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

· edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

· wstawianie oraz formatowanie tabel, 

· wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

· wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 

· automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 

· automatyczne tworzenie spisów treści, 

· formatowanie nagłówków i stopek stron, 

· sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

· śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

· określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

· wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

· zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
	TAK
	

	5
	Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

· wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

· tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

· wyszukiwanie i zmianę danych,

· wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

· nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

· nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

· formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem,

· zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
	TAK
	

	6
	Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

· pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

· filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

· tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

· automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

· tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

· oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 

· zarządzanie kalendarzem, 

· udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

· przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

· zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

· zarządzanie listą zadań, 

· zlecanie zadań innym użytkownikom, 

· zarządzanie listą kontaktów, 

· udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

· przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

· możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom
	TAK
	

	7
	Zachowanie pełnej zgodności z formatem plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Office 2003, 2007, 2010 i 2013
	TAK
	

	8
	Subskrypcja: bezterminowa
	TAK
	




Drukarki dwupodajnikowe - 42 sztuki
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Funkcje: Drukarka
	TAK
	

	2
	Technologia druku: Druk laserowy, monochromatyczny
	TAK
	

	3
	Szybkość procesora: 266 MHz
	TAK
	

	4
	Standardowa pojemność pamięci: 16MB
	TAK
	

	5
	Standardowa pojemność podajnika papieru: 

· Podajnik 1 - na 250 arkuszy

· Podajnik 2 - uniwersalny na 50 arkuszy
	TAK
	

	6
	Standardowa pojemność odbiornika papieru: Odbiornik papieru na 150 arkuszy
	TAK
	

	7
	Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości): 8,0 s
	TAK
	

	8
	Prędkość wydruku: 30 stron/min
	TAK
	

	9
	Jakość druku: 600 x 600 dpi
	TAK
	

	10
	Cykl roboczy (miesięczny, format A4): 25.000 stron
	TAK
	

	11
	Łączność: USB
	TAK
	

	12
	Dostosowany do pracy w sieci: Opcjonalne
	TAK
	

	13
	Wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10
	TAK
	

	14
	Obsługiwane formaty nośników: 

· Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, recepty

· Podajnik 2: A4, A5, A6
	TAK
	

	15
	Obsługiwane gramatury nośników

· Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); 

· Podajnik 2: od 60 do 120 g/m
	TAK
	

	16
	Zużycie energii:

· do 600 W (aktywność/drukowanie), 

· do 8 W (gotowość/uśpienie)
	TAK
	

	17
	Gwarancja: 36 miesięcy on-site NBD
	TAK
	


Urządzenia wielofunkcyjne – 19 sztuk
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	TAK
	

	2
	Technologia druku: Druk laserowy, monochromatyczny
	TAK
	

	3
	Prędkość druku w czerni: 

· Tryb normalny: maks. 38 str./min
	TAK
	

	4
	Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości): w ciągu 5,6 s
	TAK
	

	5
	Cykl roboczy (miesięczny, format A4): do 80 000 stron
	TAK
	

	6
	Jakość druku w czerni (tryb najlepszy): do 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
	TAK
	

	7
	Języki drukowania: PCL 5, PCL 6, URF
	TAK
	

	8
	Wyświetlacz: intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej minimum 3 cale
	TAK
	

	9
	Szybkość procesora: 1200 MHz
	TAK
	

	10
	Standardowa pojemność pamięci: 256 MB
	TAK
	

	11
	Wkłady zamienne:

· standardowe - minimum 3100 stron

· o podwyższonej pojemności - minimum 8500 stron
	TAK
	

	12
	Możliwość pracy bezprzewodowej: Tak, wbudowana karta Wi-Fi, Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise

szyfrowanie AES lub TKIP, WPS
	TAK
	

	13
	Łączność, tryb standardowy:

· 1 port Hi-Speed USB

· 1 port USB hosta

· 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T

1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n
	TAK
	

	14
	Dostosowany do pracy w sieci: standardowo (wbudowana karta sieciowa Ethernet, karta sieci bezprzewodowej) (pracuje jako punkt dostępu z łącznością Wi-Fi Direct oraz STA)
	TAK
	

	15
	Minimalne wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10
	TAK
	

	16
	Standardowy podajnik papieru: 

· podajnik 1 na 100 arkuszy

· podajnik 2 na 250 arkuszy
	TAK
	

	17
	Opcjonalny podajnik papieru: opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy
	TAK
	

	18
	Standardowa pojemność odbiornika papieru: odbiornik papieru na 150 arkuszy
	TAK
	

	19
	Drukowanie dwustronne: automatyczny (standardowo)
	TAK
	

	20
	Obsługiwane formaty nośników: 

· Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary

· Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiary
	TAK
	

	21
	Obsługiwana gramatura nośników:

· Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²

· Podajnik 2: od 60 do 120 g/m²
	TAK
	

	22
	Typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów ADF
	TAK
	

	23
	Rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 x 1200 dpi
	TAK
	

	24
	Format skanowania, maksymalny: 297 x 216 mm
	TAK
	

	25
	Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 215 x 350 mm
	TAK
	

	26
	Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4):

· do 26 str./min (w czerni), 

· do 21 str./min (w kolorze)
	TAK
	

	27
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: standardowo, 50 arkuszy
	TAK
	

	28
	Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:

· Skanowanie do wiadomości e-mail

· Skanowanie do folderu sieciowego

· Skanowanie do chmury
	TAK
	

	29
	Obsługiwany format pliku: JPG, PDF
	TAK
	

	30
	Tryby inicjacji skanowania:

· Przyciski skanowania, kopiowania, poczty e-mail lub plików na panelu przednim

· Oprogramowanie użytkownika przez interfejs TWAIN lub WIA
	TAK
	

	31
	Prędkość kopiowania (tryb normalny): 

· czerń: maks. 38 kopii/min
	TAK
	

	32
	Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): 600 x 600 dpi
	TAK
	

	33
	Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 do 400%
	TAK
	

	34
	Kopie, maks.: do 99 kopii 
	TAK
	

	35
	Zużycie energii:

· 600 W (drukowanie/kopiowanie)

· 10,0 W (tryb gotowości)

· 3,0 W (tryb uśpienia)
	TAK
	

	36
	Gwarancja: 36 miesięcy on-site NBD
	TAK
	





Serwer RACK – 2 sztuki
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L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Obudowa:

· typu Rack, wysokość maksymalna 1U;
· dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 
	TAK
	

	2
	Płyta główna:

· możliwość instalacji dwóch procesorów, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,
· możliwość instalacji procesorów wielordzeniowych, minimalnie czterordzeniowych
	TAK
	

	3
	Procesory:

· zainstalowane 2 procesory, min. 10-rdzeniowe w architekturze x86, z zegarem min. 2,1 GHz, osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. z 2017r, przynajmniej 900 pkt w oferowanej konfiguracji dwuprocesorowej;
· wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera
	TAK
	

	4
	Pamięć RAM:

· zainstalowane 128 GB pamięci RAM w kościach o pojemności 32GB
· min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 1536GB pamięci
	TAK
	

	5
	Kontrolery dyskowe, I/O:

· zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 - wyposażony w nieulotną pamięć cache z pojemnością min. 1 GB
	TAK
	

	6
	Dyski twarde:

· zainstalowane 2 dyski NVMe PCIe Gen 3.0x4 SSD o pojemności co najmniej 600GB i prędkościach odczyt/zapis sekwencyjny co najmniej 2700/1700 MB/s; średni czas bezawaryjnej pracy: 2 000 000; 5-letnia gwarancja z bezpłatną pomocą techniczną;

· zainstalowane 4 dyski SAS 3.0 15K RPM o pojemności 600GB każdy, dyski Hot-plug;
· minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hot-plug 2,5
	TAK
	

	7
	Inne napędy zintegrowane: 

· zintegrowany napęd DVD-RW
	TAK
	

	8
	Kontrolery LAN:

· trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
· karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit SFP+ i 4x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express
	TAK
	

	9
	Kontrolery I/O:

· min. dwie jednoportowe karty FC 8 Gb/s wyposażone w moduły SFP+ 8Gb/s MMF LC;
	TAK
	

	10
	Porty: 

· integrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu obudowy i dodatkowym złączem VGA z przodu obudowy;
· 6x USB: w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;
· możliwość rozbudowy serwera o złącze 1x RS-232-C, które może być wykorzystane przez kartę zarządzającą serwera;
	TAK
	

	11
	Zasilanie, chłodzenie:

· redundantne zasilacze hot-plug o sprawności 94% (tzw. Klasa Platinum);

· redundantne wentylatory hot-plug
	TAK
	

	12
	Zarządzanie: 

wbudowane diody informujące o stanie serwera;

zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

· niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

· dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

· sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)

· karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)

· oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)
	TAK
	

	13
	Wspierane OS:

· systemy serwerowe z rodziny Windows, Linux, oraz oprogramowanie  wirtualizacyjne  co najmniej - VMWare, Hyper-V
	TAK
	

	14
	Gwarancja:

· gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii (zgłaszanie awarii 24x7) w tym na dyski twarde;

· uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe

· dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera
· wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera –  jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji

· Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	TAK
	

	15
	Dokumentacja, inne: 

· Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów (wyłączając dyski SSD NVMe PCIe) lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty).

· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;

· Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;

· Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
	TAK
	

	16
	Wirtualizacja serwera:

· Licencje wirtualizacje na co najmniej 2 fizycznych serwerach o łącznej liczbie 4 fizycznych procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z trzyletnim wsparciem

· Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych systemów operacyjnych

· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instalacji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej

· Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.

· Oprogramowanie zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM

· Możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.

· Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB

· Oprogramowanie musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn

· wirtualnych z możliwością przydzielania do 4TB pamięci RAM

· Możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1- 10 wirtualnych kart sieciowych

· Możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe

· Rozwiązanie powinno być w możliwie największym stopniu niezależne od producenta platformy sprzętowej

· Łatwa i szybka rozbudowa infrastruktury bez spadku wydajności i dostępności pozostałych usług

· Licencje OEM, Zamawiający dopuszcza licencje producenta sprzętu

· Możliwość przydzielenia większej ilości RAM niż fizyczne zasoby serwera w celu osiągnięcia maksymalnej konsolidacji.

· Możliwość przydzielenia większej ilości zasobów dyskowych niż fizyczne zasoby serwera.

· Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

· Możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych

· infrastruktury wirtualnej wraz z historią danych do roku

· Możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

· Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory

· Mechanizm bezpiecznego aktualizowania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn

· System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta,  a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

· Pojedynczy  wirtualny  przełącznik  musi  posiadać  możliwość  przyłączania  do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

· Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać VLAN

· Wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonania spójnych kopii zapasowych  serwerów  aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange  Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych.

· Mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych.

· Możliwość przenoszenia wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami  fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.

· Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej jakości  HA)  aby  w  przypadku  awarii  lub  niedostępności  serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
· Wsparcie dla: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11, Solaris  10,  Solaris  9,  Solaris  8,  OS/2  Warp  4.0,  NetWare  6.5,  NetWare  6, NetWare  5,  OEL 4,  OEL 5,  Debian,  CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 14, Ubuntu 12, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X
	TAK
	


Serwerowe systemy operacyjne – 2 (oraz 150 licencji dostępowych na urządzenie)
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	1. System operacyjny 64-bitowy w najnowszej dostępnej wersji do zastosowań serwerowych, z w pełni polskim interfejsem językowym, fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie aktywowany,

2. 150 licencji dostępowych do serwera na urządzenie (per device)

3. Umożliwiający poprawną pracę jako serwer bazodanowy oraz aplikacyjny HIS mMedica firmy Asseco posiadanymi przez Zamawiającego, 

4. Umożliwiający poprawną pracę jako serwer bazodanowy oraz aplikacyjny ERP Optima firmy Comarch posiadanymi przez Zamawiającego

5. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

6. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www.

7. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

8. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

10. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

11. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

13. Możliwość zarządzania stacjami roboczymi poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

16. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów

17. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

18. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

19. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

20. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 

21. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

22. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

23. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

24. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

25. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

26. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny,

27. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

28. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

· Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
	TAK
	


Oprogramowanie do kopii zapasowych – 1 sztuka
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Oprogramowanie powinno współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 I 2012 R2
	TAK
	

	2
	Oprogramowanie powinno współpracować z hostami zarządzanymi przez Vmware vCenter oraz Microsoft Virtual Machine Manager oraz z hostami niezarządzanymi
	TAK
	

	3
	Oprogramowanie  powinno zapewniać tworzenie kopii  zapasowych  wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper- V
	TAK
	

	4
	Oprogramowanie  powinno  być  licencjonowanie  na  co  najmniej  3  fizyczne serwery o łącznej liczbie 6 fizycznych procesorów. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. 
Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone
	TAK
	

	5
	Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej
	TAK
	

	6
	Oprogramowanie powinno tworzyć “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków
	TAK
	

	7
	Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów
	TAK
	

	8
	Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu
	TAK
	

	9
	Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej
	TAK
	

	10
	Oprogramowanie  powinno  zapewniać  backup  jednoprzebiegowy  -  nawet  w przypadku wymagania granularnego odtworzenia
	TAK
	

	11
	Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania
o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP
	TAK
	

	12
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów przed i po zadaniu backupowym
	TAK
	

	13
	Oprogramowanie  powinno  oferować  portal  samoobsługowy,  umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time)
	TAK
	

	14
	Oprogramowanie powinno zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1 i archiwizować również metadane vCD. Powinno też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD
	TAK
	

	15
	Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
	TAK
	

	16
	Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej.
	TAK
	

	17
	Oprogramowanie powinno oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza
	TAK
	

	18
	Oprogramowanie  powinno  wspierać  backup  maszyn  wirtualnych  używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)
	TAK
	

	19
	Oprogramowanie  powinno  wykorzystywać  VMware  vStorage  API  for  Data Protection i używać mechanizmów Change Block Tracking
	TAK
	

	20
	Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V
	TAK
	

	21
	Oprogramowanie powinno oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji
	TAK
	

	22
	Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu
	TAK
	

	23
	System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)
	TAK
	

	24
	Oprogramowanie  powinno  wspierać  kopiowanie  backupów  na  taśmy  wraz  z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn
	TAK
	

	25
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server
	TAK
	

	26
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej
	TAK
	

	27
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
	TAK
	

	28
	Oprogramowanie powinno umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain
	TAK
	

	29
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania
	TAK
	

	30
	Oprogramowanie   powinno   mieć   możliwość   replikacji   wirtualnych   maszyn pomiędzy lokalizacjami
	TAK
	

	31
	Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vSphere i Hyper-V
	TAK
	

	32
	Oprogramowanie  powinno  dawać  możliwość  użycia  wcześniej  wykonanego backupu jako źródła do zadania replikacji
	TAK
	

	33
	Oprogramowanie powinno wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)
	TAK
	

	34
	Oprogramowanie  powinno  dawać  możliwość  tworzenia  backupów  ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere
	TAK
	

	35
	Oprogramowanie powinno przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)
	TAK
	

	36
	Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej
bezpośrednio  ze  zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu,  bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Dla środowiska  vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama  funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania
	TAK
	

	37
	Oprogramowanie powinno pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych
maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie powinno realizować  jaką  migrację  swoimi mechanizmami
	TAK
	

	38
	Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków
	TAK
	

	39
	Oprogramowanie powinno umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny
	TAK
	

	40
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API
	TAK
	

	41
	Oprogramowanie   powinno   wspierać   odtwarzanie   plików   z   następujących systemów plików:

· Linux (ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS) BSD (UFS, UFS2)
· Solaris (ZFS)  Mac (HFS, HFS+)
· Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS)
	TAK
	

	42
	Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory (dowolny obiekt, atrybut w tym hasło), Microsoft Exchange 2010 i nowsze (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Microsoft SQL 2005 i nowsze (w tym odtwarzanie point-in-time) oraz Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Odtworzenie powinno być możliwe na serwery produkcyjne
	TAK
	

	43
	Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny.
	TAK
	

	44
	Oprogramowanie powinno indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania
	TAK
	

	45
	Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows
	TAK
	

	46
	Oprogramowanie  powinno wspierać także specyficzne metody odtwarzania  w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN
	TAK
	

	47
	Oprogramowanie powinno dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V
	TAK
	

	48
	Oprogramowanie  powinno  umożliwiać  weryfikację  odtwarzalności  dowolnego backupu  według  własnego  harmonogramu  w  izolowanym  środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego
również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie.
	TAK
	

	49
	Oprogramowanie powinno mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere
	TAK
	

	50
	System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich
	
	

	51
	System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Vmware w wersji 5.x oraz 4.x – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
	TAK
	

	52
	System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 oraz 2012 R2 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server
	TAK
	

	53
	System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware
	TAK
	

	54
	System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 64 bitowych:
· Microsoft Windows 2008 SP2 Microsoft Windows 2008 R2 SP1

· Microsoft Windows 7 SP1

· Microsoft Windows 8

· Microsoft Windows 2012 Microsoft Windows 2012 R2

· Microsoft Windows 8.1
	TAK
	

	55
	System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych:
· Microsoft SQL Server 2005

· Microsoft SQL Server 2008

· Microsoft SQL Server 2008 R2

· Microsoft SQL Server 2012 R2

· Microsoft SQL Server 2014
	TAK
	

	56
	System   musi   umożliwiać   kategoryzacje   obiektów   infrastruktury   wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter
	TAK
	

	57
	System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn
	TAK
	

	58
	System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel
	TAK
	

	59
	System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów  Hyper-V  jednocześnie,  w  celu  centralnego  monitorowania  wielu środowisk
	TAK
	

	60
	Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników  z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji
	TAK
	

	61
	System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora
	TAK
	

	62
	System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów
	TAK
	

	63
	System  musi  mieć  centralną  konsolę  z  sumarycznym  podglądem  wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)
	TAK
	

	64
	System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna
	TAK
	

	65
	System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego
	TAK
	

	66
	System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
	TAK
	

	67
	System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.
	TAK
	

	68
	System musi mieć możliwość granularnego monitorowania i raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware
	TAK
	

	69
	System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 5.1 oraz 5.5
	TAK
	

	70
	System raportowania powinien umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 4.x oraz 5.x, vCenter Server 4.x oraz 5.x jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 i 2012 R2.
	TAK
	

	71
	System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.
	TAK
	

	72
	System powinien być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V
	TAK
	

	73
	System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF
	TAK
	

	74
	System  musi  mieć  możliwość  ustawienia  harmonogramu  kolekcji  danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc
	TAK
	

	75
	System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach
	TAK
	

	76
	Minimalny interwał czasowy dla  zadań  kolekcjonowania i raportowania musi wynosić min 1 godzinę
	TAK
	

	77
	System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów
	TAK
	

	78
	System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych
	TAK
	

	79
	System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych
	TAK
	

	80
	System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych
maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
	TAK
	

	81
	System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
	TAK
	

	82
	System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn  wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia  kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
	TAK
	

	83
	System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.
	TAK
	

	84
	System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w 
pojedynczym dokumencie
	TAK
	

	85
	Licencja z 5-io letnim wsparciem technicznym
	TAK
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Serwer NAS 12 zatokowy wraz z dyskami – 1 szt.

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Minimalna ilość dysków: 12
	TAK
	

	2
	Format dysków: 12 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs
	TAK
	

	3
	Procesor: Minimum quad-core 2.1 GHz
	TAK
	

	4
	Zainstalowane dyski:

· 4x SSD 240GB (R/W 500/500MB/s) 

· 8x HDD 3.5” 4TB SATA/600, 64MB cache, 7200rpm, dedykowane do pracy w NAS 24/7 (z gwarancją producenta 5 lat)
	TAK
	

	5
	Pamięć RAM: 16 GB DDR4
	TAK
	

	6
	Sloty pamięci max/wolne: 4/2
	TAK
	

	7
	Pamięć FLASH: 512MB DOM
	TAK
	

	8
	Typ wolumenów/RAID: RAID 0,1,5,6,10, 5/6/10+spare, JBOD, pojedynczy
	TAK
	

	9
	Slot M.2 SSD: 2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s SSDs

z zainstalowanymi pamięciami 2x 240GB (R/W 500/500MB/s) oraz radiatorami redukującymi przegrzewanie
	TAK
	

	10
	10Gigabit LAN Port: 2 x 10GbE SFP+
	TAK
	

	11
	Gigabit LAN Port: 4 x Gigabit RJ45
	TAK
	

	12
	USB Port: 

· 2 x USB 3.0 port

· 2 x USB 2.0 port
	TAK
	

	13
	Diody LED: 

· Zasilanie

· LAN

· USB

· Drive 1 – 12
	TAK
	

	14
	Przyciski: Zasilanie, Reset
	TAK
	

	15
	Wysokość: 2U z montażem rack 19”
	TAK
	

	16
	Zasilanie: 2x 300W
	TAK
	

	17
	Wentylatory: 2 sztuki, zasilane 12V DC
	TAK
	

	18
	Obsługiwane systemy: 

· Windows 7, 8, 10

· Windows Serwer 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

· Linux i UNIX
	TAK
	

	19
	Wsparcie: 

· Tiering

· SSD Cache
· Interfejs w języku polskim

· Wake on LAN

· Automatyczne uruchamianie po powrocie zasilania

· Obsługa wielu użytkowników
	TAK
	

	20
	Gwarancja: jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	TAK
	


Antywirus – 1 sztuka

SPMZOZ posiada i wykorzystuje oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	zakup zbiorowego prawa do aktualizacji (subskrypcji) oprogramowania na okres 60 miesięcy dla 150 stacji roboczych ESET Endpoint Security lub równoważnych oraz 4 serwerów
	TAK
	

	2
	Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego rozwiązania systemu antywirusowego i firewall’a personalnego centralnie zarządzanego pod warunkiem dostarczenia nowych licencji nowego oprogramowania zgodnie z ilościami podanymi w pkt. 1, spełniającego poniższe minimalne wymagania funkcjonalne łącznie (punkty 3-14):
	TAK
	

	3
	System umożliwia: 

· automatyczną (zdalną) instalację na stacjach klienckich, bez dostępu do Internetu;

· automatyczną dystrybucję bazy sygnatur wirusów i aktualizacji komponentów programu w sieci wydzielonej, bez dostępu do Internetu (funkcjonalność serwera kopii dystrybucyjnej);
	TAK
	

	4
	System posiada wbudowane narzędzie do analizy i gromadzenia wszystkich ważnych informacji o danym komputerze, bez konieczności korzystania z żadnych zewnętrznych stron internetowych, w szczególności o następujących funkcjonalnościach:

· gromadzenie informacji o aktywnych procesach, stanowiących zagrożenie dla komputera lub mogących być przyczyną jego nieprawidłowej pracy;

· możliwość selekcji i grupowania wszystkich procesów wg kryterium prawdopodobieństwa zagrożenia, jakie mogą powodować;

· możliwość określenia przyczyn błędnej pracy systemu, w tym m.in. tych powiązanych z działaniem złośliwych programów, które niezauważenie dla użytkownika przedostały się do systemu;

· możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach;

· konsola zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki;

· konsola zarządzająca zapewnia automatyczną synchronizację z Active Directory;

· możliwość automatycznego wykrywania i usuwania innego oprogramowania antywirusowego podczas instalacji;

· możliwość ukrycia interfejsu przed użytkownikiem końcowym;

· program posiada kwarantannę spyware oraz riskware;

· program z Menu Start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów;

· program pozwala z interfejsu graficznego użytkownika wysłać próbkę wirusa bezpośrednio do laboratorium antywirusowego producenta;

· program posiada narzędzie ręcznej aktualizacji stacji roboczych we wszystkich sygnaturach dla poszczególnych silników skanujących;

· automatyczne powiadamianie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem, czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona;

· skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów; w programach pocztowych nie modyfikowane są ustawienia konta, tj. serwera POP3, SMTP i IMAP; obsługa i wsparcie techniczne dla m.in. MS Outlook Express, MS Outlook, Mozilla, Eudora, Netscape Mail;

· program posiada wsparcie do filtrowania protokołu IPv6;

· automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzących i wychodzących realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie, gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe.
	TAK
	

	5
	Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie
	TAK
	

	6
	Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.
	TAK
	

	7
	Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS - Host Intrusion Prevention System Host).
	TAK
	

	8
	Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów:

· tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika;

· tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie;

· tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika;

· tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach.
	TAK
	

	9
	Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego
	TAK
	

	10
	Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól
	TAK
	

	11
	System umożliwia całkowitą, niekolidującą z pracą systemu operacyjnego i automatyczną deinstalację systemu na stacji klienckiej.
	TAK
	

	12
	Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access
	TAK
	

	13
	Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle
	TAK
	

	14
	System musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 , Windows Server 2012, Mac OS X
	TAK
	

	15
	Możliwość automatycznego aktualizowania bazy wirusów
	TAK
	

	16
	Struktura klient serwer
	TAK
	

	17
	Centralna konsola zarządzania (1 stanowisko)
	TAK
	

	18
	Automatyczna aktualizacji bazy wirusów przez klientów
	TAK
	

	19
	Administracyjny interfejs graficzny
	TAK
	

	20
	Konfiguracja zakresu oraz poziomu ochrony
	TAK
	

	21
	Brak możliwości wyłączenia klienta przez użytkowania stacji roboczej
	TAK
	

	22
	Polski interfejs użytkownika
	TAK
	

	23
	Subskrypcja: 60 miesięcy
	TAK
	


UPS 2kVA – 4 sztuki

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Możliwość montażu w szafie Rack 19”
	TAK
	

	2
	Wysokość max. 2U
	TAK
	

	3
	Min. moc pozorna: 2kVA
	TAK
	

	4
	Min. moc rzeczywista: 1,7kW
	TAK
	

	5
	Maksymalny czas przełączenia na baterię: 4ms
	TAK
	

	6
	Rodzaj i min. liczba wyjść: 6 IEC C13
	TAK
	

	7
	Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50% maksymalnej mocy przynajmniej 16 min., przy obciążeniu 100% maksymalnej mocy przynajmniej 5 min.
	TAK
	

	8
	Porty komunikacji: USB
	TAK
	

	9
	Architektura: line-interactive
	TAK
	

	10
	Kontrola wizualna: LCD
	TAK
	

	11
	Alarmy dźwiękowe: praca na baterii, konieczna wymiana baterii
	TAK
	

	12
	Zimny start
	TAK
	

	13
	Układ AVR
	TAK
	

	14
	Sinus podczas pracy na baterii
	TAK
	

	15
	Podzespoły niezbędne do montażu zasilacza w szafie rack
	TAK
	

	16
	Oprogramowanie umożliwiające: monitorowanie stanu pracy UPS
	TAK
	

	17
	Głębokość maksymalnie 70cm
	TAK
	

	18
	Gwarancja: 36 miesięcy
	TAK
	


UPS 6kVA – 2 sztuki

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Możliwość montażu w szafie Rack 19”
	TAK
	

	2
	Wysokość max. 4U
	TAK
	

	3
	Min. moc pozorna: 6kVA
	TAK
	

	4
	Min. moc rzeczywista: 4,8kW
	TAK
	

	5
	Rodzaj i min. liczba wyjść: 6 IEC C13
	TAK
	

	6
	Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50% maksymalnej mocy przynajmniej 15 min., przy obciążeniu 100% maksymalnej mocy przynajmniej 9 min.
	TAK
	

	7
	Porty komunikacji: RS232/USB
	TAK
	

	8
	Architektura: on-line
	TAK
	

	9
	Kontrola wizualna: LCD
	TAK
	

	10
	Zimny start
	TAK
	

	11
	Układ AVR
	TAK
	

	12
	Sinus podczas pracy na baterii
	TAK
	

	13
	Podzespoły niezbędne do montażu zasilacza w szafie rack
	TAK
	

	14
	Oprogramowanie umożliwiające: monitorowanie i konfigurację stanu pracy UPS
	TAK
	

	15
	Głębokość maksymalnie 70cm
	TAK
	

	16
	Gwarancja: 36 miesięcy
	TAK
	


UPS 16kVA – 1 sztuka

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Typ obudowy MiniFrame
	TAK
	

	2
	Min. moc pozorna: 16 kVA
	TAK
	

	3
	Min. moc rzeczywista: 11,2 kW
	TAK
	

	4
	Architektura: on-line
	TAK
	

	5
	Maks. czas przełączenia na baterię: 0ms
	TAK
	

	6
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: stałe styki (1f, N, G)
	TAK
	

	7
	Typ gniazda wejściowego: Hard Wire 3-wire, Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
	TAK
	

	8
	Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50% maksymalnej mocy przynajmniej 20 min., przy obciążeniu 100% maksymalnej mocy przynajmniej 7,5 min.
	TAK
	

	9
	Zimny start
	TAK
	

	10
	Układ AVR
	TAK
	

	11
	Sinus podczas pracy na baterii
	TAK
	

	12
	Porty komunikacji: RS232 (DB9)/SmartSlot
	TAK
	

	13
	Alarmy dźwiękowe: awaria akumulatora, praca w trybie bypass, znaczne wyczerpanie baterii
	TAK
	

	14
	Gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty rozszerzeń
	TAK
	

	15
	Możliwość dołożenie dodatkowych baterii przez dokupienie szafy bateryjnej
	TAK
	

	16
	Zawiera moduł zarządzania WEB/SNMP, gniazdo DB-9
	TAK
	

	17
	Zasilanie i odbiór 1-fazowy (1:1) lub 3 fazowy (3:1)
	TAK
	

	18
	Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
	TAK
	

	19
	Gwarancja: 36 miesięcy
	TAK
	


Konsola KVM – 1 sztuka

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Typ: rack
	TAK
	

	2
	Wysokość 1U
	TAK
	

	3
	Matryca aktywna TFT LCD, 17” SXGA
	TAK
	

	4
	Rozdzielczość optymalna 1280x1024
	TAK
	

	5
	Kontrast 700 ÷ 1
	TAK
	

	6
	Jasność 250 cd/m2
	TAK
	

	7
	Kąty widzenia 120° w poziomie, 120° w pionie
	TAK
	

	8
	Liczba portów VGA lub KVM: 8
	TAK
	

	9
	Klawiatura 105 klawiszy, touchpad
	TAK
	

	10
	Zasilanie ~230V AC
	TAK
	

	11
	Dopuszczana temperatura pracy 0°C ÷ 50°C
	TAK
	

	12
	Moduł IP przeznaczony do łączenia się z konsolą KVM poprzez sieć
	TAK
	

	13
	Konsola powinna być wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do instalacji w szafie rack: szyny, zasilacz, kable zasilające, sterowniki
	TAK
	

	14
	Certyfikaty CE
	TAK
	

	15
	Gwarancja 36 miesięcy
	TAK
	


Wdrożenie Sprzętu Komputerowego oraz Oprogramowania Narzędziowego
Wykonawca zobowiązany jest uruchomić dostarczoną, kompleksową infrastrukturę sprzętową (serwery i pozostały Sprzęt Komputerowy wraz z niezbędnym Oprogramowaniem Narzędziowym
– systemowym, bazodanowym, wirtualizacyjnym, backupowym i pozostałym oprogramowaniem).
Jeśli zajdzie potrzeba, wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie - kable połączeniowe, elementy mocujące, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego systemu. Dostarczony sprzęt musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu go do sieci informatycznej Zamawiającego.
Dostarczane środowisko serwerów musi zostać skonfigurowane w następujący sposób:
· Serwery muszą uruchamiać się bezpośrednio z dysków które są w nich zainstalowane.
· Serwery muszą być połączone z dwoma przełącznikami z każdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię
· Każdy serwer musi być podłączony i skonfigurowany tak aby mógł używać zasobów dyskowych z dostarczonego serwera NAS
· Serwer NAS musi być połączony z dwoma przełącznikami, z każdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię.
W ramach dostawy Dostawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacyjne, dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację środowiska.
Oferowane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii, w szczególności zasilacza.
Kopie bezpieczeństwa przechowywane będą na serwerze NAS. Harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa zostanie ustalony z Zamawiającym podczas wdrożenia.
Wykonawca jest zobowiązany dokonać montażu dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego oprogramowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy sprzętu serwerowego powinny zostać zamontowane w szafach serwerowych rack, w sposób umożliwiający ich prawidłową wentylacje.
Przed rozstawieniem Stacji Roboczych, Wykonawca przeprowadzi na nich instalację i konfigurację Oprogramowania Narzędziowego (systemowego, biurowego, antywirusowego) po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące instalacji i uruchomienia Sprzętu Komputerowego, w zakresie części serwerowej i Stacji Roboczych, zostaną ustalone w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej.
Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do kont „super użytkowników” oraz dokumentację do wszystkich oferowanych urządzeń, Oprogramowania narzędziowego (systemowego, wirtualizacyjnego, backupowego itd.) wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycia dla zamawiającego licencji oraz nośnikami danych zawierającymi zainstalowane oprogramowanie (o ile dostarcza je producent). Wykonawca wykona również szkolenie użytkowe dla wskazanych przez Zamawiającego administratorów, z zakresu konfiguracji, obsługi i prawidłowej eksploatacji zainstalowanego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i zaawansowanego zarządzania serwerem NAS i wirtualizacją, w środowisku Zamawiającego.
W całym okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie i możliwość prowadzenia konsultacji w zakresie administracji zaoferowanym sprzętem oraz dostarczonym Oprogramowaniem Narzędziowym - systemowym, wirtualizacyjnym, i backup-owym z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, posiadającymi odpowiednie certyfikaty producentów oprogramowania.
ZADANIE III
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA  DO PRZESYŁU DANYCH OBRAZOWYCH – TELERADIOLOGIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do ucyfrowienia aparatu rentgenowskiego oraz oprogramowania dla Zakładu Rentgenodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, znajdującego się przy ul. Tuwima 37.
 
Podstawami zadania jest dostawa: :


a) PACS

b) RIS
c) Generator płyt CD/DVD dla archiwizacji offline systemu PACS wraz ze stacją sterującą
d) Detektor cyfrowy
e) Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole, bezprzewodowy wifi
f) Konsola technika
g) Stacja diagnostyczna 
h) Stacja przeglądowa 
i) Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej/przeglądowej
j) Szkolenia (10 osób)
2. Zestawienie ilościowe oraz parametry sprzętu i oprogramowania:

	
	Opis parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności:

· Zgodność z przepisami i wymogami NFZ

· Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0

· Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych

· Systemy muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy o „Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 wraz z późniejszymi zmianami, system musi przechowywać informacje o: 

· Dacie wprowadzenia danych osobowych

· Identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane

· Źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą)

· Odbiorcach danych

· Dacie i zakresie tego udostępnienia

· Dacie modyfikacji danych osobowych 

· Identyfikatorze operatora modyfikującego dane
	TAK
	

	2. 
	Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . Załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty 
	TAK
	

	3. 
	Producent oferowanego oprogramowania medycznego posiada certyfikację min: ISO 9001, ISO13485, ISO 27001 – wymaganie zasadne w zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych jak i ustaw w zakresie bezpieczeństwa danych wrażliwych. 
	TAK załączyć 
	

	4. 
	System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7 z systemem przychodni (MMedica Asseco Poland S.A.), oraz systemami Teleradiologicznymi (TELE/VPN). 
	TAK
	

	5. 
	Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji oferowanego oprogramowania klasy RIS/PACS na posiadanym aktualnie serwerze służącym do archiwizacji tymczasowej o parametrach: 

· procesor czterordzeniowy, 

· 8 GB RAM, 

· 1TB HDD systemu operacyjnego 

· 8TB HDD dla macierzy obrazowej), 

lub dostarczenia dedykowanego przez Wykonawcę serwera pod w/w oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż opisany wyżej sprzęt.
	TAK
	

	6. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia 5 stacji roboczych typu AllinOne dla systemu RIS, umożliwiających zarządzanie aplikacją z poziomu użytkownika w zakresie: rejestracji pacjentów, skierowań i generowania statystyk w tym:

· 3 stacje dedykowane dla rejestracji pacjentów, 

· 2 stacje dedykowane dla zarządzania aplikacją RIS  

· 3 skanery formatu A4

Parametry stacji zgodne z wymaganiami producenta oferowanego systemu RIS/PACS.
	TAK
	

	7. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt. drukarek umożliwiających nadruk na kopertach w zakresie min: 

· danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), 

· wykonanych wszystkich procedur, 

· numeru akcesji nadanego przez oprogramowanie RIS oraz, w przypadku mammografii, również numeru nadanego badaniu prze program SIMP, logo zakładu
	TAK
	

	I. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl.

	8. 
	Producent
	Podać
	

	9. 
	Nazwa i typ
	Podać
	

	10. 
	Oferowany system: Serwer PACS, Serwer RIS, Serwer Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Generatora Płyt CD/DVD - archiwum jednego producenta
	TAK
	

	11. 
	Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością możliwych do integracji urządzeń diagnostycznych:

· 1xAparat RTG DR firmy Fuji Film wraz ze stacją technika (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xsystem ucyfrowienia Aparatu RTG DR (będący elementem przedmiotu zamówienia)

· 7xAparat USG (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki) 

· 1xAparat Stomatologiczny - Radiowizograf/Pantomograf (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki) 

· 1xMammograf cyfrowy wraz ze stacją diagnostyczną (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xDensytometr (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xStacja przeglądowa z monitorem medycznym (będąca elementem przedmiotem zamówienia)

· 1xStacja diagnostyczna radiologii klasycznej (będąca elementem przedmiotu zamówienia)

· 1xStacja diagnostyczna opisowa firmy Synektik S.A. (aktualnie użytkowana w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xStacja przeglądowa z monitorem medycznym firmy Synektik S.A. . (aktualnie użytkowana w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xKamera laserowa klisz (aktualnie użytkowana w pracowni  Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1xKamera laserowa klisz (będąca elementem przedmiotu zamówienia)

· 1x Duplikator Epson PP100 wraz z oprogramowaniem firmy Synektik S.A. (aktualnie użytkowany w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki)

· 1x Drukarka do suchej obróbki klisz Agfa Drystar

· 1x Drukarka do suchej obróbki klisz wyłoniona w drodze bieżącego postępowania

· 1xGenerator płyt CD/DVD dla archiwum offline (będąca elementem przedmiotem zamówienia)

Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. W sytuacji braku niezbędnych licencji DICOM/Worklist/HL7 dla integrowanych urządzeń diagnostycznych, decyzję o zakupie niezbędnych licencji/usług serwisowych jak ich podłączeniu będzie podejmował Zamawiający.
	TAK 
	

	12. 
	System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7.
	TAK podać
	

	13. 
	System posiada polski interfejs użytkownika
	TAK 
	

	14. 
	System posiada polską pomoc kontekstową
	TAK
	

	15. 
	System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi
	TAK
	

	16. 
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM
	TAK
	

	17. 
	System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: 

· C-Move, 

· C-Find, 

· C-Store SCU i SCP, 

· DICOM Storage Commitment

· DICOM MPPS jako SCP i SCU.
	TAK podać 
	

	18. 
	System obsługuje formaty: 

· JPEG LossLess, 

· JPEG LS, 

· JPEG Lossy, 

· Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji 

· JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych
	TAK podać 
	

	19. 
	System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych 
	TAK
	

	20. 
	System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera
	TAK
	

	21. 
	System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu.
	TAK
	

	22. 
	Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze.
	TAK
	

	23. 
	Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line
	TAK podać 
	

	24. 
	System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny
	TAK
	

	25. 
	Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła.
	TAK
	

	26. 
	Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu
	TAK 
	

	27. 
	Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) 
	TAK
	

	28. 
	Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line
	TAK podać
	

	29. 
	System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie
	TAK
	

	30. 
	System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania)
	TAK podać 
	

	31. 
	System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości)
	TAK
	

	32. 
	System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD
	TAK podać 
	

	33. 
	System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD
	TAK
	

	34. 
	W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych
	TAK podać
	

	35. 
	Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów:

· ID Pacjenta

· ID Badania

· Imię i nazwisko Pacjenta

· Data urodzenia pacjenta

· Opis badania (studyDescription)

· Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat)

· Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h)

· Zlecającego badanie

· Nr Pesel

· Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji 
	TAK podać 
	

	36. 
	System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań)
	TAK
	

	37. 
	System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów
	TAK
	

	38. 
	Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu.
	TAK
	

	39. 
	Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. 
	TAK
	

	40. M
	Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych
	TAK
	

	41. 
	Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu.
	TAK
	

	42. F
	Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym
	TAK
	

	43. 
	Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom
	TAK
	

	44. 
	System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu
	TAK
	

	45. 
	System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory)
	TAK
	

	46. 
	Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup.
	TAK
	

	47. 
	Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory.
	TAK
	

	48. 
	System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych.
	TAK
	

	49. 
	System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego
	TAK


	

	50. 
	Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, 
	TAK
	

	51. 
	Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, 
	TAK
	

	52. 
	Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu

Rodzaje uprawnień:

· uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min:

· dodawania dodatkowych źródeł DICOM

· kasowanie badań z systemu

· drukowania badania

· zapisywania zmian obrazu badania,

· nagrywania badania na CD,

· dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu

· importu i eksportu badania,

· przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM,

· dostęp do serwerów wirtualnych,
	TAK podać 
	

	53. 
	System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się
	TAK
	

	54. 
	Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika.
	TAK
	

	55. 
	Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) 
	TAK
	

	56. 
	Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów
	TAK
	

	57. 
	Możliwość przeglądania następujących wydarzeń:

· próba zmiany hasła użytkownika

· nieudana próba zalogowania się użytkownika

· zalogowanie się użytkownika

· próba wysłania badania

· skopiowanie lub wydrukowanie badania
	TAK
	

	58. 
	Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie min. 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii.
	TAK podać
	

	59. 
	Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. 
	TAK
	

	60. 
	Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie
	TAK
	

	61. 
	Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet)
	TAK
	

	62. 
	Program posiada funkcje prefetchingu
	TAK
	

	63. 
	Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM):

· CREATED - utworzony zapis badania

· SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania

· IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania

· DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania

· COMPLETED - badanie zakończone
	TAK
	

	
	Moduł dystrybucji obrazów WEB
	X
	X 

	64. 
	System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika
	TAK
	

	65. 
	Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii
	TAK
	

	66. 
	Możliwość w systemie dystrybucji obrazów:

· obrotu obrazu o 90/180%

· obrotu obrazu o dowolny kąt

· odbicie w pionie i poziomie
	TAK
	

	67. 
	Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS
	TAK
	

	68. 
	System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać poniższe dane:

· imię i nazwisko pacjenta

· opis rodzaju badania

· nr pesel

· wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi
	TAK 
	

	69. 
	Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia:

· wyświetlanie miniatur obrazów, 

· pomiar odległości, kąta, 

· pola powierzchni, 

· zmianę jasności i kontrastu, 

· powiększanie, 

· przewijanie, 

· odwracanie obrazu, 

· wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, 

· wyświetlanie wybranej serii obrazów, 

· dodawanie strzałek, komentarzy itp.
	TAK 
	

	70. 
	Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia:

· wyświetlanie miniatur obrazów, 

· pomiar odległości, kąta, 

· pola powierzchni, 

· zmianę jasności i kontrastu, 

· powiększanie, 

· przewijanie, 

· odwracanie obrazu, 

· wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, 

· wyświetlanie wybranej serii obrazów, 

· dodawanie strzałek, komentarzy itp.
	TAK 
	

	71. 
	Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim
	TAK
	

	72. 
	Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 50 użytkowników
	TAK podać ilość licencji  


	

	73. 
	Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych
	TAK
	

	74. 
	Język interfejsu użytkownika – polski
	TAK
	

	75. 
	Oferowane oprogramowanie medyczne spełnia profile integracji IHE min.:

· Scheduled Workflow, 

· Patient Information Reconciliation, 

· Consistent Time, 

· Portable Data for Imaging,
	TAK załączyć
	

	76. 
	System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb
	TAK załączyć
	

	77. 
	Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje,  poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
	TAK
	

	II. Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – 1 kpl.
	

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3. 
	Liczba równoczesnych użytkowników: licencja otwarta 
	TAK podać 
	

	4. 
	Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min.HL7.
	TAK podać
	

	5. 
	Oferowany System RIS tego samego producenta co Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Generatora Płyt CD/DVD – archiwum offline
	TAK
	

	6. 
	Obsługa stanowisk:

· Lekarz

· Technik

· Rejestracja

· Sekretariat (w tym raporty)

· Administrator
	TAK podać
	

	7. 
	Program funkcjonuje w polskiej wersji językowej
	TAK
	

	8. 
	Program posiada wbudowaną pomoc kontekstową w języku polskim
	TAK
	

	9. 
	Program posiada polski interfejs użytkownika
	TAK
	

	10. 
	Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia)
	TAK
	

	11. 
	Program obsługuje komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x (możliwość wymiany danych z systemami np. HIS)
	TAK
	

	12. 
	Program RIS, PACS może pracować na tym samym serwerze
	TAK
	

	13. 
	Program RIS integruje się z Active Directory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup (ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło)
	TAK
	

	14. 
	Program RIS integrując się z Active Directory obsługuje je w trybie użytkownika read-only
	TAK
	

	15. 
	Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach Active Directory
	TAK
	

	16. 
	Możliwość tworzenia kopii bazy danych z wykorzystaniem procesów ustawianych poza systemem RIS 
	TAK
	

	17. 
	Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników
	TAK
	

	18. 
	Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na duplikatorze płyt 
	TAK
	

	19. 
	Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce
	TAK
	

	20. 
	Program RIS pozwala na łączenie badań w zlecenia badania grupowego dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji
	TAK
	

	21. 
	Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący 
	TAK
	

	22. 
	Program RIS posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami aktualnie występującymi w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki tj.: efilm, ArVIEW, Impax 

Koszty ewentualnych integracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w zakresie pozyskania stosownych ofert w tym zakresie. 
	TAK 
	

	
	Terminarz 
	X
	X 

	23. 
	Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza
	TAK
	

	24. 
	Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy oraz określenie w ramach podziału interwałów, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma.
	TAK
	

	25. 
	Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np.: pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00
	TAK
	

	26. 
	Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin lub uniemożliwia rejestrację dwóch pacjentów na jeden termin (zgodnie z ustawieniami)
	TAK
	

	27. 
	Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące
	TAK
	

	28. 
	Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta
	TAK
	

	29. 
	Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku, pracowni
	TAK
	

	30. 
	Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza
	TAK
	

	31. 
	Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie
	TAK
	

	32. 
	Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni
	TAK
	

	33. 
	Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów
	TAK
	

	34. 
	Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień)
	TAK
	

	35. 
	Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni bądź rozładowania kolejki
	TAK
	

	36. 
	Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej
	TAK
	

	37. 
	Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania
	TAK
	

	38. 
	Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany
	TAK
	

	39. 
	Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień
	TAK
	

	40. 
	Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ
	TAK
	

	41. 
	Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów
	TAK
	

	42. 
	Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS
	TAK
	

	43. 
	Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta
	TAK
	

	44. 
	Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów
	TAK
	

	45. 
	Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania
	TAK
	

	
	Rejestracja pacjenta  
	X
	X 

	46. 
	Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu
	TAK
	

	47. 
	Możliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN
	TAK
	

	48. 
	Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL
	TAK
	

	49. 
	Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty
	TAK
	

	50. 
	Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie
	TAK
	

	51. 
	System umożliwia wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania
	TAK
	

	52. 
	System pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany
	TAK
	

	53. 
	System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie
	TAK
	

	54. 
	System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe)
	TAK
	

	55. 
	Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 
	TAK
	

	56. 
	Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ
	TAK
	

	57. 
	Rejestrację pacjentów obcokrajowców
	TAK
	

	58. 
	Walidację poprawności wpisu numeru PESEL
	TAK
	

	59. 
	System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL
	TAK
	

	60. 
	System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających
	TAK
	

	61. 
	System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu
	TAK
	

	62. 
	Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL)
	TAK
	

	63. 
	Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy
	TAK
	

	64. 
	Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem
	TAK
	

	65. 
	Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia
	TAK
	

	66. 
	Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie
	TAK
	

	67. 
	Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie
	TAK
	

	68. 
	Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych)
	TAK
	

	69. 
	Wywołanie badania w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej
	TAK
	

	70. 
	System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki
	TAK
	

	71. 
	System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki
	TAK
	

	72. 
	System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów
	TAK
	

	73. 
	System umożliwia rejestrację badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS i połączenia tej rejestracji z obrazami badania.
	TAK
	

	74. 
	System daje możliwość awaryjnego połączenia badania(obrazów) z badaniem zarejestrowanym w RIS
	TAK
	

	75. 
	Program RIS umożliwia współpracę z oprogramowanie typu PhilipsSpeechmike (możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania w celu późniejszego przepisania przez np. osobę uprawnioną)
	TAK
	

	
	Stanowisko Technika
	X 
	X 

	76. 
	System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania wartość min. kV, mAS, DLP, ilości podanego kontrastu
	TAK podać 
	

	77. 
	System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być pobrane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu
	TAK
	

	78. 
	System daje możliwość do rejestrowania dodatkowych procedur/badań wykonanych w trakcie danego badania
	TAK 
	

	79. 
	Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach)
	TAK
	

	
	Koszty, dane słownikowe
	X 
	X 

	80. 
	System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów
	TAK
	

	81. 
	System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z min. XLS
	TAK
	

	82. 
	System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z min. XLS
	TAK
	

	83. 
	System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z min. XLS
	TAK
	

	84. 
	System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych
	TAK
	

	85. 
	System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z min. XLS 

· procedurze może być przypisany czas trwania 

· procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie 

· system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą 

· procedura może być aktywna bądź nie 

· ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ
	TAK podać
	

	
	Raporty
	X 
	X 

	86. 
	System daje możliwość generowania raportów 
	TAK
	

	87. 
	Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady:

· zakres dat obowiązywania raportu 

· ograniczenia wynikające z np.: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,..) 

· określenie formatu wyjściowego raportu min. CSV i PDF
	TAK podać
	

	88. 
	System poprzez wbudowany moduł daje możliwość zdefiniowania przez uprawniony personel dodatkowych raportów. Definiowanie raportów odbywa się poprzez wybór kolumn wraz z możliwością zmiany nazwy kolumny, wybór warunków wbudowanych i warunków dodatkowej filtracji widocznych podczas generacji raportu, możliwość zdefiniowania sortowań wyniku i grupowania danych wynikowych, możliwość definicji kolejności kolumn w raporcie, możliwość definiowania zaliczeń i podsumowań 
	TAK 
	

	
	Administracja
	X 
	X 

	89. 
	System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań
	TAK
	

	90. 
	System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia)
	TAK
	

	91. 
	System umożliwia definiowanie, grup oraz przydzielanie im uprawnień 
	TAK
	

	
	Stanowisko Lekarza
	X 
	X 

	92. 
	System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej, gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów np. Jan Kowalski
	TAK podać 
	

	93. 
	Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter
	TAK
	

	94. 
	Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz
	TAK
	

	95. 
	System umożliwia wyszukiwanie z podaniem parametrów:

· Imię 

· Nazwisko

· Pesel

· Numer badania

· Kod kreskowy

· Id pacjenta

· Id badania
	TAK
	

	96. 
	System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn
	TAK
	

	97. 
	System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań bez konieczności wyjścia z bieżącego opisu oraz możliwość jednoczesnego opisywania i podglądania poprzednich (historycznych) opisów badań wraz z możliwością załadowania obrazów historycznego badania do przeglądarki
	TAK
	

	98. 
	System obsługuje szablony opisów, 
	TAK
	

	99. 
	System pozwala na przypisanie skrótu do szablonu opisu. Wpisanie skrótu szablonu w oknie opisu wstawia szablon w jego miejsce.
	TAK
	

	100. 
	System pozwala dzielić szablony na własne, ogólne, gabinetowe oraz innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich
	TAK
	

	101. 
	System pozwala na bezpośrednio z okna opisu na zapisanie części tworzone opisu jako nowego szablonu oraz jako modyfikacji istniejącego szablonu. 
	TAK
	

	102. 
	System pozwala na zastosowanie w opisie formatowania tekstu min. pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz cofnięcia i ponowienia pisania. Funkcje dostępne pod przyciskami jak i pod skrótami klawiszowymi. 
	TAK
	

	103. 
	System posiada wbudowany medyczny słownik ortograficzny, sprawdzający pisownie podczas pisania oraz na żądanie. Użytkownik może dodawać własne słowa do słownika.
	TAK
	

	104. 
	System pokazuje historię zmian opisu
	TAK
	

	105. 
	Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji
	TAK
	

	106. 
	System pozwala na rozdzielenie procesu wykonania opisu i zatwierdzenia (autoryzacji) opisu.  Opis wykonany przez rezydenta może być zatwierdzony przez lekarza nadzorującego
	
	

	107. 
	System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp.)
	TAK
	

	108. 
	Oferowany system klasy RIS posiada:

Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb

Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb

Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
	TAK podać i załączyć certyfikaty
	

	III. Generator płyt CD/DVD dla archiwizacji offline systemu PACS wraz ze stacją sterującą - 1 kpl. 

	1.
	Producent.
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ.
	Podać
	

	3.
	Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów dla systemu archiwum offline.
	TAK
	

	4.
	Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 2szt.
	TAK podać 
	

	5.
	Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do prowadzenia archiwizacji długoterminowej offline o parametrach minimalnych: 

· Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) min. 30 nośników CD-R / na godzinę, min. 15 nośników DVD / na godzinę, min. 8 nośników BD / na godzinę

· Szybkość samego zadrukowywania min. 65 nośników / na godzinę (tryb szybki), min. 45 nośniki / na godzinę (tryb wysokiej jakości)

· Metoda zadruku Zadruk atramentowy, tusze Dye

· Liczba pojemników wejściowych 2Liczba pojemników wyjściowych min.1

· Pojemność pojemników wejściowych min. 100

· Pojemność pojemnika wyjściowego min. 50

· Pojemność pojemnika szybkiego dostępu min.5

· Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 1440 dpi

· Liczba pojemników z tuszem min. 6

· Obszar zadruku min.45 – 116 mm

· Liczba napędów CD/DVD/BD min. 2

· Szybkość zapisu min. BD-R 8 x, DVD-R 12 x, CD-R 40 x

· Typy nośnikow min. CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL

· Waga nie więcej niż 24 kg
· Zużycie energii średnie nie więcej niż 52 W

· Komunikacja USB 3.0
	TAK podać
	

	6.
	Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych:

· procesor czterordzeniowy o częstotliwości min.3.0GHz lub równoważny

· pamięć RAM min. 8 GB 

· karta sieciowa LAN min. 1Gbps

· karta dźwiękowa

· karta graficzna 

· napęd DVD/RW

· min. 3 dyski twarde 500 GB 

· system operacyjny *
· monitor LCD min. 19" 

· klawiatura, mysz

· zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (min.650 VA)
	TAK podać
	

	7.
	Obsługa wielu nośników płyt CD, DVD, Blue Ray.
	TAK
	

	8.
	Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie.
	TAK podać
	

	9.
	Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora).
	TAK
	

	
	Oprogramowanie do obsługi Duplikatora archiwizacji offline 
	X 
	X

	10.
	Producent.
	Podać
	

	11.
	Nazwa i typ.
	Podać
	

	12.
	Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system RIS/WEB/PACS.
	TAK
	

	13.
	Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim.
	TAK
	

	14.
	Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim.
	TAK
	

	15.
	Obsługa polskich znaków diakrytycznych.
	TAK
	

	16.
	Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych.
	TAK
	

	17.
	Program działa pod systematem min. Windows.
	TAK
	

	18.
	Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową.
	TAK
	

	19.
	Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu.
	TAK
	

	20.
	Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS.
	TAK
	

	21.
	Program integruje listę użytkowników z Active Directory.
	TAK
	

	22.
	Program wyświetla status robota m.in.: 

· czy oprogramowanie od robota jest aktywne,

· czy robot jest aktywny,

· stan tuszu w pojemniku
	TAK podać 
	

	23.
	Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie).
	TAK
	

	24.
	Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt.
	TAK
	

	25.
	Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach).
	TAK
	

	26.
	Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań.
	TAK
	

	27.
	Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada:

Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów  medycznych w klasie min. IIb

Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb

Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
	TAK podać i załączyć certyfikaty
	

	IV. Inne wymagania
	

	1. 
	Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego oprogramowania medycznego, podłączenia urządzeń diagnostycznych (posiadających aktywne licencje DICOM/Worklist/HL7) oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. a w szczególności:

· Integracji desktopowej posiadanej stacji lekarskiej opisowej firmy Synektik S.A. ArVIEW z dostarczanym systemem PACS/RIS

· Integracji oferowanego oprogramowania PACS/RIS z systemem generowania płyt dla pacjentów firmy Synektik S.A. OUT

· Integracji oferowanego oprogramowania PACS/RIS z systemem przychodni Asseco Poland S.A. MMedica

· Integracji z aparaturą cyfrową (RTG/Stacja technika) firmy Fuji Film Co.

· Migracji danych z obecnego systemu tymczasowej archiwizacji firmy Synektik S.A. ArPACS SRV oraz Fuji Film (RTG DR)

Wszelkie koszty integracji, migracji oraz usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskaniu stosownych ofert do w/w usług.
	TAK
	

	2. 
	Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem:

· instalacji i konfiguracji systemu,

· konfiguracji bazy danych,

· weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych,

· weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych
	TAK 
	

	3. 
	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki w zakresie obsługi RIS/PACS oraz ewentualnej integracji z systemem przychodni.
	TAK 
	

	4. 
	Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu.
	TAK


	

	5. 
	Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą oprogramowania wraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym ich odczyt.
	TAK


	

	V. Gwarancja 
	

	6. 
	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i RIS WEB, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Udzielona gwarancja obejmie
	TAK podać 
	

	a)
	Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu (min. VPN)
	TAK podać 
	

	b)
	Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia.
	TAK
	

	c)
	Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) 7 dni w tygodniu w godzinach 8-22 
	TAK
	

	d)
	Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin.

Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS.
	TAK 
podać 
	

	e)
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu –maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS
	TAK 
podać 
	

	f)
	Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania
	TAK
	

	7. 
	Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora.
	TAK
	

	VI. INTEGRACJA SYSTEMU RIS/PACS Z SYSTEMEM PRZYCHODNI 

	1.
	Interfejs wymiany danych – w oparciu o protokół HL7 – eWyniki Lab (oficjalna dokumentacja techniczna i użytkownika opublikowana została na stronach internetowych producenta Asseco Poland). Zamawiający jest w posiadaniu haseł dostępowych do bazy danych systemu jak i dokumentacji technicznej. Ewentualne koszty integracji systemowej pozostają po stronie Zamawiającego.
	TAK 
	

	VII.
	Detektor cyfrowy – 1 kpl.
	X
	X

	1.
	Detektor instalowany w statywie płucnym, praca w trybie przewodowym/bezprzewodowym
	Tak
	

	2.
	Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego
	Podać
	

	3.
	Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu)
	Tak
	

	4.
	Rozmiar  matrycy detektora ≥ 42 x 42 cm
	Tak, podać
	

	5.
	Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	

	6.
	Rozdzielczość min. 2800x2800 pikseli
	Tak, podać
	

	7.
	Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów
	Tak, podać
	

	8.
	Waga detektora cyfrowego z baterią ≤ 3,2 kg
	Tak, podać
	

	9.
	Grubość detektora ≤ 16mm
	Tak, podać
	

	10.
	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 310 kg
	Tak, podać
	

	11.
	Maksymalne punktowe obciążenie detektora ≥ 150 kg
	Tak, podać
	

	12.
	Podgląd obrazu ≤ 2 sek.
	Tak, podać
	

	13.
	Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek.
	Tak, podać
	

	14.
	Wydajność przetwarzania DQE min. 70%
	Tak, podać
	

	15.
	Detektor pokryty powłoką antybakteryjną
	Tak
	

	16.
	Wodoodporność IPX6
	Tak, podać
	

	17.
	Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora
	Tak
	

	18.
	Liczba baterii w komplecie min. 2 szt. 
	Tak
	

	19.
	Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika
	Tak
	

	20.
	Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 80 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłanie zdjęć do konsoli technika za pomocą stacji dokującej (stacja dokująca w komplecie)
	Tak, podać
	

	21.
	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie
	Tak
	

	22.
	Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) ≤ 3,5 h
	Tak, podać
	

	23.
	Panel DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności.
	Tak
	

	24.
	Gwarancja na oferowane rozwiązanie min. 36 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Tak
	

	VIII
	Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole, bezprzewodowy wifi – 1 szt.
	X
	X

	25.
	Detektor mobilny (praca w trybie bezprzewodowym)
	Tak
	

	26.
	Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego
	Podać
	

	27.
	Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu)
	Tak
	

	28.
	Rozmiar  matrycy detektora ≥ 42 x 42 cm
	Tak, podać
	

	29.
	Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	

	30.
	Rozdzielczość min. 2800x2800 pikseli
	Tak, podać
	

	31.
	Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów
	Tak, podać
	

	32.
	Waga detektora cyfrowego z baterią ≤ 3,2 kg
	Tak, podać
	

	33.
	Grubość detektora ≤ 16mm
	Tak, podać
	

	34.
	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 310 kg
	Tak, podać
	

	35.
	Maksymalne punktowe obciążenie detektora ≥ 150 kg
	Tak, podać
	

	36.
	Podgląd obrazu ≤ 2 sek.
	Tak, podać
	

	37.
	Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek.
	Tak, podać
	

	38.
	Wydajność przetwarzania DQE min. 70%
	Tak, podać
	

	39.
	Detektor pokryty powłoką antybakteryjną
	Tak
	

	40.
	Wodoodporność IPX6
	Tak
	

	41.
	Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora
	Tak
	

	42.
	Liczba baterii w komplecie min. 3 szt. + ładowarka 2 stanowiskowa 1szt.
	Tak
	

	43.
	Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika
	Tak
	

	44.
	Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 80 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłanie zdjęć do konsoli technika za pomocą stacji dokującej
	Tak, podać
	

	45.
	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie
	Tak
	

	46.
	Możliwość wykonywania badań poza stołem  np. na wózku, łóżku
	Tak
	

	47.
	Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) ≤ 3,5 h
	Tak, podać
	

	48.
	Panel DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności.
	Tak
	

	49.
	Gwarancja na oferowane rozwiązanie min. 36 miesięcy . Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Tak
	

	IX
	Konsola technika – 1 szt.
	X
	X

	50.
	Konsola zintegrowana z generatorem RTG
	Tak
	

	51.
	Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta
	Tak
	

	52.
	Kolorowy monitor LCD, dotykowy min. 19”
	Tak, podać
	

	53.
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z detektorem przed i po badaniu
	Tak
	

	54.
	Co najmniej dwie różne metody rejestracji badania/pacjenta
	Tak, podać
	

	55.
	Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą ekranu dotykowego oraz klawiatury
	Tak
	

	56.
	Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania
	Tak, podać
	

	57.
	System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe
	Tak
	

	58.
	System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe)
	Tak
	

	59.
	Oprogramowanie konsoli w języku polskim z pomocą kontekstową
	Tak
	

	60.
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych
	Tak
	

	61.
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. 
	Tak
	

	62.
	Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu (skokowo o 90⁰ oraz o dowolny kąt), powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych
	Tak
	

	63.
	Konsola technika z możliwością prowadzenia statystyk dot. zdjęć odrzuconych m.in. ogólnej ilości zdjęć odrzuconych, powodów odrzucenia, techników wykonujących.
	Tak
	

	64.
	Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie
	Tak
	

	65.
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	Tak
	

	66.
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	

	67.
	Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta
	Tak, podać
	

	68.
	Funkcje DICOM:

· DICOM Storage,

· DICOM Print

· DICOM Modality Worklist
	Tak
	

	69.
	Wyświetlanie statusu detektora, co najmniej:

· stopień naładowania baterii (wskaźnik graficzny i czas)

· informacja o podłączeniu 

· informacja o gotowości przyjęcia ekspozycji
	Tak, podać
	

	70.
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print
	Tak
	

	71.
	Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1 / 2 / 4 obrazy na jednej błonie
	Tak, podać
	

	72.
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika
	Tak
	

	73.
	Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Iia stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	

	74.
	Klimatyzator zewnętrzny o wydajności odpowiadającej zaleceniom producenta
	Tak, podać
	

	75.
	Gwarancja na oferowane rozwiązanie min. 36 miesięcy . Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Tak
	

	X
	Inne
	X
	X

	76.
	Okres gwarancji na wszystkie elementy w miesiącach min. 36. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Podać
	

	77.
	Możliwość wykorzystania oferowanych detektorów w posiadanym przez Zamawiającego aparacie cyfrowym
	Tak
	

	78.
	Możliwość obsługi detektorów z posiadanego przez Zamawiającego aparatu cyfrowego
	Tak
	

	
	WYMAGANIA DODATKOWE
	X
	X

	79.
	Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi oprogramowania i obsługi aparatu min. 2 dni robocze
	Tak
	

	80.
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna przekazana zamawiającemu przy odbiorze aparatu
	Tak
	

	81.
	Materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu w języku polskim
	Tak
	

	82.
	Oświadczenie o kompletności urządzenia i gotowości do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów oraz spełnienia wszystkich wymogów wynikających z ustaw dotyczących aparatów  rtg.  i  stacji  opisowych.
	Tak
	

	83.
	Po okresie gwarancji przekazanie wszystkich haseł i kodów do rozwiązania (bazy danych, instalacyjne etc.) lub bezpłatne dostawienie przez Wykonawcę węzła DICOM umożliwiające bezproblemową migrację wszystkich badań do innego środowiska, maksymalnie 60 dni po upływie gwarancji
	Tak
	

	84.
	W przypadku uszkodzenia detektora, bezpłatna wymiana na nowy w okresie trwania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy awaria detektora spowodowana będzie użytkowaniem niezgodnym z przekazaną Zamawiającemu podczas odbioru instrukcją obsługi i zaleceniami producenta
	Tak
	

	85.
	Wykonanie testów akceptacyjnych monitorów diagnostycznych po instalacji oraz testów specjalistycznych w okresie trwania gwarancji
	Tak
	

	86.
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie
	Tak, podać
	

	87.
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym
	Podać
	

	88.
	Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce
	Podać
	

	89.
	Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. 7 dni w tygodniu min. w godz. 8.00-22:00
	Tak, podać
	

	90.
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. 7 dni w tygodniu]
	≤ 8 godz., podać
	

	91.
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]
	≤ 48 godz., podać
	

	92.
	Czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze]
	≤ 96 godz., podać
	

	93.
	Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie
	Tak
	

	94.
	Ostatni przegląd gwarancyjny na miesiąc przed końcem okresu gwarancji
	Tak
	

	95.
	Półfartuch 0,25mm Pb rozmiary M 1 szt. L 1 szt. i XL 1 szt. oraz dwa wieszaki ścienna na fartuchy ołowiowe
	Tak
	

	96.
	Akcesoria i osłony rtg, wtym:

· Zestaw stabilizatorów „bobix” w rozmiarach 0-4 (1 komplet)

· Worki z mąką ryżową posiadającą zmywalną powłokę o wymiarach:
- 150x400:1,8 kg – 4 sztuki
- 200x500:3,4 kg – 2 sztuki
- 400x450:6,0 kg – 1 sztuka
	
	

	XI
	Stacja diagnostyczna – sprzęt – 1 kpl
	X
	X

	97.
	Producent
	Podać
	

	98.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	99.
	Stacja robocza – komputer parametry min:

· procesor czterordzeniowy 2,8 GHz z 10 MB cache, 

· 8 GB pamięci RAM, 

· dysk SSD 128 GB, 

· DVD RW, 

· karta sieciowa 100/1000 Mbps, 

· medyczna karta VGA,

· klawiatura, mysz optyczna, 

· system operacyjny* 

· certyfikacja zgodna z EnergyStar lub równoważna dla oferowanego rozwiązania 
	Tak, podać 
	

	100.
	Monitory medyczne dla stacji diagnostycznej – parametry minimalne:

Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach:

· monitory monochromatyczne fabrycznie parowane

· klasa min. 2MP (1200x1600)

· przekątna min. 21”

· kontrast min. 1400:1

· jasność maksymalna min. 1400 cd/m2

· podświetlenie LED

· pamięć wewnętrzna LUT min. 10bit

· przedni panel ochronny zabezpieczający ekran monitora przed uszkodzeniami mechanicznymi.

· możliwość sprawdzenia zgodności monitora ze standardem DICOM część 14
	Tak, podać 
	

	101.
	Monitor LCD/LED kolorowy panoramiczny, min. 20”, o min. Parametrach: rozdzielczość 1600x900, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚, certyfikacja zgodna z EnergyStar lub równoważna w zakresie dostarczanego rozwiązania 
	Tak, podać 
	

	102.
	Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy
	Tak
	

	103.
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
	Tak
	

	XII
	Stacja przeglądowa - sprzęt – 1 kpl
	X
	X

	104.
	Producent
	Podać
	

	105.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	106.
	Stacja robocza - Komputer, minimalne wymagania: 

· procesor czterordzeniowy 2,8 GHz z 10 MB cache, 

· 8 GB pamięci RAM, 

· dysk SSD 128 GB, 

· DVD RW, 

· karta sieciowa 100/1000 Mbps, 

· karta VGA,

· klawiatura, mysz optyczna, 

· system operacyjny *
· certyfikacja zgodna z EnergyStar lub równoważna w zakresie dostarczanego rozwiązania
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	

	107.
	Monitor medyczny dla stacji przeglądowej – parametry minimalne:

1xMonitor medyczny diagnostyczny o minimalnych parametrach:

· klasa min. 2MP (1200x1600)

· przekątna min. 21”

· kontrast min. 1400:1

· jasność maksymalna min. 1400 cd/m2

· podświetlenie LED

· pamięć wewnętrzna LUT  min. 10bit

· przedni panel ochronny zabezpieczający ekran monitora przed uszkodzeniami mechanicznymi.

· możliwość sprawdzenia zgodności monitora ze standardem DICOM część 14
	Tak, podać 
	

	108.
	Monitor LCD/LED kolorowy panoramiczny, min. 20”, o min. parametrach: rozdzielczość 1600x900, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚, certyfikacja zgodna z EnergyStar lub równoważna w zakresie dostarczanego rozwiązania
	Tak, podać 
	

	109.
	Monitor diagnostyczny i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy
	Tak
	

	110.
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
	Tak
	

	XIII
	Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej/przeglądowej – 2 szt.
	X
	X

	111.
	Producent
	Podać
	

	112.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	113.
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania diagnostycznego 
	Tak
	

	114.
	Oferowane oprogramowanie kompatybilne z nowo kupowanymi i aktualnie posiadanymi systemami medycznymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga pełnej integracji oferowanych stacji z systemami medycznymi pracującymi w pracowni Zakładu Rentgenodiagnostyki. Koszty ewentualnych integracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w zakresie pozyskania stosownych ofert w tym zakresie.
	
	

	115.
	Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych dla obrazów diagnostycznych DICOM 
	Tak
	

	116.
	Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera obrazowego PACS
	Tak
	

	117.
	Logowanie loginem i hasłem
	Tak
	

	118.
	Obsługa wielu serwerów jednocześnie
	Tak
	

	119.
	Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania
	Tak
	

	120.
	Dodatkowe poszukiwanie według:  czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta.
	Tak
	

	121.
	Pobieranie badań w tle
	Tak
	

	122.
	Pobieranie badań z różnych nośników danych
	Tak
	

	123.
	Drukowanie wyników
	Tak
	

	124.
	Transfer na odległe serwery archiwizacyjne PACS
	Tak
	

	125.
	Definicja filtrów złożonych
	Tak
	

	126.
	Definicja serwerów danych.
	Tak
	

	127.
	Testowanie serwerów: ping, c-echo
	Tak
	

	128.
	Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu
	Tak
	

	129.
	Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia.
	Tak
	

	130.
	Podgląd badań z serwera lokalnego – archiwum PACS
	Tak
	

	131.
	Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii
	Tak
	

	132.
	Przeglądanie serii w podglądzie
	Tak
	

	133.
	Definiowane skróty klawiszowe
	Tak
	

	134.
	Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska  pacjenta
	Tak
	

	135.
	Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru
	Tak
	

	136.
	Automatyczne odświeżanie listy pacjentów
	Tak
	

	137.
	Możliwość obsługi do czterech monitorów diagnostycznych w dowolnym układzie: poziomym, pionowym lub mieszanym.
	Tak
	

	138.
	Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii
	Tak
	

	139.
	Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy
	Tak
	

	140.
	Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji
	Tak
	

	141.
	Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta
	Tak
	

	142.
	Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju
	Tak
	

	143.
	Ręczna zmiana okna obrazowania
	Tak
	

	144.
	Automatyczna propagacja zmian na całą serię
	Tak
	

	145.
	Obsługa od 1 do 4 monitorów obrazowych
	Tak
	

	146.
	Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów
	Tak
	

	147.
	Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany
	Tak
	

	148.
	Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi
	Tak
	

	149.
	Przesuwanie obrazu
	Tak
	

	150.
	Płynne powiększanie (zoom) obrazu
	Tak
	

	151.
	Lokalizator powiększanego fragmentu
	Tak
	

	152.
	Lupa (2x)
	Tak
	

	153.
	Prezentacja obrazu referencyjnego
	Tak
	

	154.
	Inwersja (negatyw) obrazu
	Tak
	

	155.
	Odbicia według obydwu osi
	Tak
	

	156.
	Obroty o kąt 90 st.
	Tak
	

	157.
	Obroty o dowolny kąt
	Tak
	

	158.
	Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami
	Tak
	

	159.
	Blenda elektroniczna
	Tak
	

	160.
	Zapis regionów zainteresowania jako nakładki
	Tak
	

	161.
	Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków
	Tak
	

	162.
	Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego
	Tak
	

	163.
	Adnotacje na obrazie
	Tak
	

	164.
	Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe
	Tak
	

	165.
	Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania
	Tak
	

	166.
	Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset)
	Tak
	

	167.
	Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu
	Tak
	

	168.
	Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi
	Tak
	

	169.
	Subtrakcja obrazów
	Tak
	

	170.
	Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie
	Tak
	

	171.
	Anonimizacja badania
	Tak
	

	172.
	Usuwanie tekstów informacyjnych
	Tak
	

	173.
	Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality
	Tak
	

	174.
	Definiowalne preferencje użytkownika
	Tak
	

	175.
	Możliwość definicji ilości okien na monitorach
	Tak
	

	176.
	Podpowiedzi kontekstowe.
	Tak
	

	177.
	Zmiana grubości warstwy
	Tak
	

	178.
	Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji
	Tak
	

	179.
	Zmiana kąta nachylenia osi
	Tak
	

	180.
	Powiększenia i przesunięcia
	Tak
	

	181.
	Obroty obrazów
	Tak
	

	182.
	Pomiary długości i kątów
	Tak
	

	183.
	Kasowanie pomiarów
	Tak
	

	184.
	Zmiana okna obrazowania
	Tak
	

	185.
	 Możliwość zapisu rekonstrukcji: zapis obrazu w nowej serii
	Tak
	

	186.
	Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych
	Tak
	

	187.
	Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania:
	Tak
	

	188.
	Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów
	Tak
	

	189.
	Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania
	Tak
	

	190.
	Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu
	Tak
	

	191.
	Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia
	Tak
	

	192.
	Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu
	Tak
	

	193.
	Możliwość przywracania do oryginalnej rekonstrukcji
	Tak
	

	194.
	Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych
	Tak
	

	195.
	Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny
	Tak
	

	196.
	Możliwość zapisu rekonstrukcji; zapis obrazu w nowej serii
	Tak
	

	197.
	Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne
	Tak
	

	198.
	Definiowanie kolorów tła, konturów i obrysu
	Tak
	

	199.
	Płynnie regulowana rozdzielczość
	Tak
	

	200.
	Możliwość zapisu rekonstrukcji: zapis obrazu w nowej serii
	Tak
	

	201.
	Prezentacja  treści nagłówków (tagów) DICOM
	Tak
	

	202.
	Obsługa struktur SR  (Structure Rapport)
	Tak
	

	203.
	Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu
	Tak
	

	204.
	Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie
	Tak
	

	205.
	Zapis badania podsumowującego
	Tak
	

	206.
	Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików .jpg, .png, .bmp
	Tak
	

	207.
	Eksport filmów w formacie .avi
	Tak
	

	208.
	Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie .ppt
	Tak
	

	209.
	Zapis badania na płyty CD/DVD
	Tak
	

	210.
	Odczyt załączników w formacie .pdf
	Tak
	

	211.
	Bufor obrazów
	Tak
	

	212.
	Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie
	Tak
	

	213.
	Wydruki na drukarce systemowej
	Tak
	

	214.
	Wydruki w negatywie
	Tak
	

	215.
	Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print)
	Tak
	

	216.
	Wydruki z nakładkami lub bez nakładek
	Tak
	

	217.
	Możliwość usuwania adnotacji
	Tak
	

	218.
	Możliwość opisu wydruków (adnotacje)
	Tak
	

	219.
	Moduł opisowy wywołany z menu oprogramowania stacji diagnostycznej albo ikoną z paska narzędziowego
	Tak
	

	220.
	Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów
	Tak
	

	221.
	Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu
	Tak
	

	222.
	Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie
	Tak
	

	223.
	Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego
	Tak
	

	224.
	Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu 
	Tak
	

	225.
	Obsługa skrótów klawiszowych 
	Tak
	

	226.
	Oprogramowanie stacji diagnostycznej i przeglądowej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	

	227.
	Gwarancja na oferowane rozwiązanie min. 36 miesięcy . Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
	Tak
	

	XIV
	Projekt techniczny, w tym budowlany i instalacyjny na adaptację byłej ciemni na gabinet opisowy oraz remont gabinetu 108 pod instalację ucyfrowienia; wraz z adaptacją i remontem w/w pomieszczeń
	X
	X

	228.
	Przebudowa pomiesczenia ciemni- przesunięcie i wyburzenie sćiany
	Tak
	

	229.
	Przeduowa systemu wentylacji (wyłączenie z systemu wentylacji pomieszczeń obecnej ciemni)
	Tak
	

	230.
	Podłączenie instalacji sieciowej (internet) z podłaczeniem do serwerowni
	Tak
	

	231.
	Przebudowa instalacji elektrycznej (w tym usunięcie instalacji niskonapięciowej)
	Tak
	

	232.
	Zainstalowanie gniazdek sieciowych, włączników oświetlenia  oraz nowych lamp oświetleniowych
	Tak
	

	233.
	Klimatyzator zewnętrzny o wydajności odpowiedniej dla kubatury adaptowanego pomiesczenia (1x dla gabinetu 108, 1x dla adaptowanej opisowni)
	Tak
	

	234.
	Podłącznie sieci telefonicznej min. 3 gniazdka
	Tak
	

	235.
	Usunięcie glazury ściennej i podłogowej
	Tak
	

	236.
	Położenie tynku i gładzi oraz malowanie ścian farbą lateksową na kolor uzgodniony z Zamawiającym
	Tak
	

	237.
	Usunięcie instalcji kanalizacyjnej w adaptowanym pomieszczeniu
	Tak
	

	238.
	Wykonanie wylewki samopoziomującej pod montaż wykładziny podłogowej typu Tarkett
	Tak
	

	239.
	Montaż wykładziny typu Tarkett kolor uzgodniony z Zamawiającym
	
	

	240.
	Malowanie farbą lateksową gabinetu 108, kabiny oraz nastawni na kolor uzgodniony z Zamawiającym
	Tak
	


* przez system operacyjny rozumie się:

1. System operacyjny 64-bitowy w najnowszej dostępnej wersji do zastosowań profesjonalnych, z w pełni polskim interfejsem językowym, fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie aktywowany, umożliwiający poprawną pracę z aplikacją stanowiskową HIS mMedica firmy Asseco posiadaną przez Zamawiającego.

2. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

3. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www.

4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

5. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

7. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

12. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

13. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

14. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 

15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

16. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

17. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

19. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

21. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

22. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 

23. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

25. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

27. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

28. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

29. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

31. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

32. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

33. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

34. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

35. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
36. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

II. Wymagania i warunki dotyczące udostępnionych licencji DLA ZADANIA 1, 2, 3
1) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą oprogramowania wraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym ich odczyt.
2) Prace wdrożeniowe muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością Zamawiającego, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnych obiektach, w których musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
3) Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 7.30-15:00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po jego uzgodnieniu i akceptacji.
4) Formą uzgodnień i akceptacji wszystkich prac będą protokoły (Protokoły odbioru, Protokoły odbioru częściowego, Protokół Rozbieżności), które będą podpisywane pomiędzy osobami upoważnionym ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami danego Zadania lub części Zadania a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac Protokół Rozbieżności. Po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki danego Zadania lub części Zadania do ponownej weryfikacji.
Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne w jego imieniu za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
6) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca przekaże w tym celu Zamawiającemu, dane kontaktowe tych osób.
7) W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będą w szczególności:
a. Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej,
b. Instalacja,
konfiguracja
oraz
parametryzacja
oprogramowania
8) Wszystkie prace realizowane będą przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Informacji” , w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego mu zadania.
Szkolenia personelu.
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do szkolenia dla każdego Zagadania uzgodnił i opracował z Zamawiającym Harmonogram szkoleń. Szkolenie musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. W trakcie szkolenia osoba szkolona otrzyma zakres  wiedzy niezbędny do obsługi systemu i sprzętów w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień Przekazana wiedza musi być niezbędna do poprawnego użytkowania systemów i sprzętów, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje metodologię szkoleń oraz ich organizację, jednakże należy przewidzieć następujące poziomy szkoleń: administratorów, liderów obszarów funkcjonalnych i użytkownika.
W ramach szkolenia użytkownika uczestnicy szkolenia powinny zapoznać się z funkcjami systemu, oraz procesami realizowanymi przez system z uwzględnieniem ich roli w systemie.
W szkoleniach liderów uczestniczyć będą osoby, które oprócz bieżącej pracy w systemie będą również służyły pomocą dla pozostałych użytkowników systemu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać im bardziej szczegółową wiedzę z zakresu działania systemu, jak również wskazać najczęściej występujące problemy w działaniu systemu wynikające z winy użytkownika i sposoby ich usuwania.
W przypadku administratorów, Wykonawca zapewni szkolenia w zakresie: 
Zadanie 1: A) UTM, switche, punkty dostępowe – instalacja i konfiguracja oraz administracja
Zadanie 1: B) infokioski, wyświetlacze, system kolejkowy – konfiguracja, instalacja, administracja i zarządzanie

Zadanie 2: serwerowy system operacyjny – instalacja i konfiguracja oraz administracja, konfiguracja AD; system backupowy – instalacja, konfiguracja i administracja; system wirtualizacji – instalacja, konfiguracja i zarządzanie.

Zadanie 3: sprzęt, PACS, RIS – konfiguracja, instalacja, administracja i zarządzanie, 
Szczegółowy zakres i forma szkoleń zostanie ustalona przez strony podczas Analizy przedwdrożeniowej.
Osoba szkolona, pobodnie jak w przypadku szkolenia liderów, powinna zapoznać się z najczęściej występującymi problemami w działaniu systemu, które powstają z winy użytkownika i sposoby ich usuwania.
1) Warunki szkolenia
a. Szkolenia personelu mają zostać przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem i planem szkoleń przedstawionym w wyniku Analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający przedstawi listę użytkowników, wytypowanych do szkoleń.
b. Terminy szkoleń określa szczegółowy harmonogram realizacji zadań zaakceptowany przez Zamawiającego w wyniku odbioru Analizy przedwdrożeniowej.
c. Szkolenia mają trwać co najmniej 6 godzin zegarowych dziennie, i nie więcej niż regulaminowy czas pracy personelu. W przypadku kiedy zaproponowany termin szkolenia będzie kolidował z realizacja bieżących zadań personelu, Zamawiający dopuszcza możliwość podziału wspomnianych godzin na odrębne sesje.
d. W trakcie szkoleń osoba prowadząca szkolenie przeprowadza pokaz operacji dokonywanych w systemie i na sprzęcie, a następnie osoby szkolone dokonują operacji w systemie i sprzęcie pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenia wg wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych.
e. Osoby szkolone dokonują samodzielnie operacji w systemie i na sprzęcie. Zespół konsultantów może kontrolować postępy osób szkolonych.
f. Ilość pracowników Zamawiającego biorących jednorazowo udział w szkoleniu nie  może przekraczać 15 osób. Wykonawca może zgłosić do akceptacji Zamawiającemu zmiany w długości trwania kursów lub liczby jednorazowo szkolonych osób, w zależności od potrzeb i możliwości, pod warunkiem zachowania minimalnych ilości godzin określonych w ofercie.
g. Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego (z wyjątkiem administratorów, którego część szkoleń dotyczących może odbyć się w siedzibie Wykonawcy – w takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca).
h. Terminy poszczególnych szkoleń jak i ich czas trwania muszą być ustalane w taki sposób, aby nie dezorganizować przedmiotowej pracy Zamawiającego.
i. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed każdym szkoleniem jedną kopię materiałów szkoleniowych, dla każdego uczestnika szkolenia.
2) Odbiór Szkoleń
a. Na zakończenie szkolenia pracownik Wykonawcy przeprowadza testy ze znajomości przez pracowników Zamawiającego części Systemu, w zakresie objętym szkoleniem.
b. Po każdym zakończonym szkoleniu, przedstawiciel Wykonawcy sporządza a uczestnicy szkolenia podpisują „Protokół z przebiegu i zakończenia szkolenia”
c. Po zakończeniu szkoleń, przedstawiciel Wykonawcy, sporządza raport opiniujący znajomość systemu i sprzętu przez pracowników Zamawiającego.


