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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I. Switch Cisco Small Business SG220-26P Zarządzalny L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE – 3 szt.
1. Typ przełącznika
Zarządzany  
2. Przełącznik wielowarstwowy - L2

3. Obsługa jakość serwisu (QoS) - Tak  

4. Zarządzanie przez stronę www - Tak  

5. Obsługa MIB - Tak  

6. Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 26  

7. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

8. Ilość portów Gigabit Ethernet - 26

9. Liczba portów SFP Combo - 2  

10. Standardy komunikacyjne - IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x  

11. Dublowanie portów - Tak  

12. Podpora kontroli przepływu - Tak  

13. Agregator połączenia - Tak  

14. Kontrola wzrostu natężenia ruchu - Tak  

15. Limit częstotliwości - Tak  

16. Protokół drzewa rozpinającego - Tak  

17. Blokowanie head-of-line (HOL) - Tak  

18. Obsługa sieci VLAN - Tak  

19. Liczba VLANs - 256  

20. Przepustowość rutowania/przełączania - 52 Gbit/s  

21. Wielkość tabeli adresów - 8192 wejścia  

22. Liczba kolejek - 8  

23. Zgodny z Jumbo Frames - Tak  

24. Pamięci bufora pakietów - 4,1 MB  

25. Funkcje DHCP - DHCP client  

26. Lista kontrolna dostępu (ACL) - Tak  

27. IGMP snooping - Tak  

28. Szyfrowanie / bezpieczeństwo - 802.1x RADIUS,SSL/TLS  
29. Filtrowanie adresów MAC - Tak  

30. obsługuje SSH/SSL - Tak  

31. Obsługa Multicast - Tak  

32. Liczba grup multiemisji filtrowanych - 256  

33. Protokoły zarządzające - SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3  

34. Liczba wentylatorów - 2 went.  

35. Certyfikaty - UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, C-tick  

36. Pojemność pamięci wewnętrznej - 128 MB  

37. Wielkość pamięci flash - 32 MB  

38. MTBF (Średni okres międzyawaryjny) - 343684 h  

39. Zasilacz dołączony - Tak  

40. Napięcie wejściowe AC - 100 - 240 V  

41. Częstotliwość wejściowa AC - 50 - 60 Hz  

42. Pobór mocy - 30,7 W  

43. Maksymalne zużycie mocy - 200,7 W  

44. Obsługa PoE - Tak  

45. Ilość portów Fast Ethernet (PoE) - 24  

46. Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu - 180 W  

47. Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta) 
II. Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET MFP M428fdw (W1A30A) – 7 szt  
1. Urządzenie Monochromatyczne laserowe, Maksymalny format druku A4

2. DRUK: Rozdzielczość druku - czerń 4800 x 600 dpi, Prędkość druku - czerń 38 str./min P, Obciążenie 80000 str./mies., Automatyczny druk dwustronny 
3. SKANER: Podajnik automatyczny skanera, Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi, Skanowanie dwustronne
4. KOPIOWANIE: Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi, Prędkość kopiowania - czerń 38 str./min , Automatyczne kopiowanie dwustronne,

5. Pamięć 512 MB, Wyświetlacz, Pojemność odbiornika głównego 150 arkuszy, Pojemność podajnika głównego 350 arkuszy
6. Komunikacja: Ethernet - praca w sieci przewodowej, USB, Wi-Fi
7. Gwarancja 24 miesiące

III. Dysk CRUCIAL MX500 250GB– 10 szt.
1. Pojemność 250 GB
2. Format 2.5" 
3. Interfejs 2,5" SATA 
4. Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s 
5. Prędkość zapisu (maksymalna) 510 MB/s 
6. Odczyt losowy 95,000 IOPS
7. Zapis losowy 90,000 IOPS
8. Rodzaj kości pamięci TLC
9. Niezawodność MTBF 1 800 000 godz. 
10. Radiator Nie 
11. Dodatkowe informacje Technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES 
12. Dołączone akcesoria Adapter 7 mm na 9.5 mm 
13. Wysokość 7 mm
14. Szerokość 70 mm
15. Głębokość 100 mm 
16. Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta) 
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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