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Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego stacjonarne przeznaczonego dla rezerwowego zasilania Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada w Słupsku.
1. dostawa kompletnego nowego agregatu wraz z niezbędnymi instalacjami w celu zapewnienia rezerwowego źródła zasalania, automatyczne załączanie agregatu w przypadku zaniku zasilania z sieci,
2. moc agregatu 66 kVA,
3. lokalizacja agregatu zgodnie z projektem technicznym,
4. agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej i wodoszczelnej, drzwiczki obudowy zabezpieczone zamkiem,
5. agregat posadowiony na płycie betonowej,
6. roboty instalacyjne i montażowe w celu montażu agregatu wraz z instalacja  do rozdzielnicy głównej i montażem układu SZR, z którym będzie współpracował agregat,
7. wykonanie pomiarów ochronnych – skuteczność, izolacja i uziom agregatu,
8. wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcje w języku polskim,
9. przeszkolenie wyznaczonych osób Zamawiającego,
10. w sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej,
11. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającego związek z prowadzonymi robotami.,
12. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją,
13. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
14. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji,
15. opracowanie instrukcji współpracy z Operatorem Energa – jeżeli jest wymagane, w przypadku braku konieczności- oświadczenie Wykonawcy,
16.  termin  realizacji zadania montażu wraz z uruchomieniem - 8 tygodni,
17. gwarancja na przedmiot zamówienia 36 miesięcy,
18. emisja spalin – zgodnie z dyrektywą – brak emisji,
19. Wykonawca zapewnia kierownika budowy,
20. wykonanie w ramach zadania przeglądów w okresie gwarancji wraz z materiałami  wliczone w cenę ( min 1 przegląd rocznie).
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